|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 12723/2022-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 3/4 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | JUDr. Jaroslav Klimeš |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 722 819 305 |  |  |
| E-mail | Klimesja@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 5. září 2022 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **„Karviná ON - rekonstrukce části výpravní budovy“**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6

**Dotaz č. 20:**

Z přiložených pohledů ani půdorysů není zřejmé rozmístění rolet. **Žádáme zadavatele o doplnění pohledů vzhledem k nadstandardním rozměrům požadovaných rolet, které mají být umístěny v části odbavovací haly.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 266 | 767-018/Z.R | M+D 18/Z - lockscreen rolety do odbavovací haly s motorem, senzorem a dálkovým ovladačem, vzhled, provedení a vybavení dle PD | KPL | 1,000 |
|  |  | M+D 18/Z - lockscreen rolety do odbavovací haly s motorem, senzorem a dálkovým ovladačem, vzhled, provedení a vybavení dle PD |  |  |
|  |  | *'3075×6000mm - 10ks'  1=1.000 [A]* |  |  |

**Odpověď:**

**Rolety jsou půdorysně umístěny na ochozu 2. P z exteriéru v. č. 111, a v řezu „E-E“ v.č. 114 – viz příloha č.1. Do výkresu pohledů nebude dokresleno, neboť výkres pohledu s halovou částí není zpracován.**

**Dotaz č. 21:**

Upozorňujeme na nesoulad ve výkazu výměr a PD. Ve výkazu výměr je uvedena položka č. 388 - pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm burgund. Ve výkresech jsou je uvedený popis „CIHELNÝ PÁSEK A-Z KLINKER TYP PFP…ROZMĚRU 250/60 MM….“ **Žádáme zadavatele objasnění, jaký rozměr cihelného pásku máme ocenit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 388 | 59623115 | pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm burgund | KUS | 9 599,108 |
|  |  | pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm burgund |  |  |
|  |  | *152.694\*57.15\*1.1=9 599.108 [A]* |  |  |



**Odpověď:**

**Z důvodu porovnatelnosti nabídek ocení uchazeči jako referenční vzorek obkladový pásek „KLINKER NFP.Caramel Street (30) 14mm“, formát 240x71x14 mm, spotřeba 48 ks/m2. Před vlastní montáží bude pásek vzorkován architektem v rámci AD, případná změna bude řešena v rámci ZBV.**

**Dotaz č. 22:**

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci namluvení hlasových majáků. **Jakým způsobem, v jakém rozsahu má být namluvení provedeno. Co vše má být součástí ocenění této položky?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 767898001.Rmaj | Namluvení hlasových majáků 3 ks | SOUBOR | 1,000 |

**Odpověď:**

**Uchazeči ocení pro hlasové majáčky (dále jen „OHM“) níže uvedené fráze:**

**OHM 1 – nad vstupem do budovy**

**Povel č. 1– základní fráze**

**Stanice Karviná hlavní nádraží. Na vstupu je čistící zóna, po čtyřech metrech je umělá vodící linie.**

**Povel č.2 – rozšířená fráze**

**Podél linie odbočka vpravo a vlevo. Na odbočce vpravo pokladna ČD a dále podél stěny přístup do podchodu, opatřen majáčkem. Na odbočce vlevo komerční prostory, dále veřejné véce, opatřené majáčkem.**

**OHM 2 – nad vstupem do veřejných WC**

**Povel č. 1– základní fráze**

**Veřejné vécé. Vpravo bezbariérové véce samostatný vstup opatřený eurokličem.**

**Povel č.2 – rozšířená fráze**

**Vlevo veřejné véce. samostatný vstup pro muže a ženy, na stěně u vstupu jsou umístěny platební stanice**

**OHM č.3 .- u vstupu do podchodu**

**Povel č. 1– základní fráze**

**Vstup do podchodu po schodech přes první nástupiště.**

**Povel č.2 – rozšířená fráze**


**V podchodu podél stěny vlevo i vpravo přístup na nástupiště číslo dva a tři.**

**Umístění majáčků je zřejmé z přílohy č.2 - výkresu NK\_SP\_453\_PUDORYS\_1.NP**

**Konečný text bude odsouhlasen Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) a GŘ SŽ O23.**

**Dotaz č. 23:**

**Žádáme zadavatele o vyznačení zámečnických prvků Z/11 a Z/12 v půdorysech 1.PP a 1.NP, z výpisu zámečnických prvků není jasná délka požadovaného zábradlí či madla. Postačí uvést délka prvků Z/11 a Z/12.**




**Odpověď:**

**Umístění zábradlí je zřejmé z výkresu NK\_SP\_110\_NOVÝ STAV\_K\_VÝTAH\_2022-08-22\_1.NP, Z prvky jsou na schodišti v místnosti číslo 1S37. Dále zasíláme upřesnění délek. Položka 11//Z délka 3,8m/1KS, 12/Z délka 4,50m /1KS.**

**Dotaz č. 24:**

V rámci Dotazu č. 16 bylo ze strany zadavatele uvedeno:



**Nebylo však uvedeno, v jakém rozsahu a na jak dlouho mají dočasné zábory být oceněny.** **Má tedy účastník vycházet z předpokladu, že má v rámci dočasných záborů dle výkresu „NK\_SP\_C.5\_TRVALÉ ZÁBORY“ účastník ocenit zábor 84 m2 na dobu provádění díla, tzn. 12 kalendářních měsíců?** Dle výkresu „NK\_SP\_C.4\_ZOV“ je totiž patrné, že oplocené staveniště bude většího rozsahu než 84 m2. **Pozemky jsou dle „NK\_SP\_C.2\_KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES\_BOURACÍ PRÁCE“ v majetku ČD a.s. – po dobu výstavby tyto v majetku ČD zůstanou?**

**Odpověď:**

**Dočasný zábor se předpokládá po celou dobu stavby na novou výměru 716 m2. Kontaktní osoba pro uzavření nájemní smlouvy je paní Miroslava Saparová, ČD a.s Regionální správa majetku, Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc, tel. 602 603 441, email: Saparova@rsm.cd.cz.**

**Zadavatel předpokládá, že pozemky zůstanou po celou dobu stavby ve vlastnictví ČD a.s. Přílohou č. 3 a 4 zasíláme opraveno situaci dle oplocení staveniště.**

**Příloha:**

* Příloha č.1 NK\_SP\_114\_NOVÝ STAV\_K\_VÝTAH\_2022-08-22\_ŘEZ C
* Příloha č.2\_NK\_SP\_653\_PŮDORYS 1.NP
* Příloha č.3 - NK\_SP\_C.4\_ZOV\_2022-09-02.pdf
* Příloha č.4 - NK\_SP\_C.5\_TRVALÉ ZÁBORY \_2022-09-02.pdf

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace