**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   30. 03. 2021    07:07:01    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 1/3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2501** | Čadca (ŽSR) (část) - Dětmarovice (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **H1** | žst. Bystřice nad Olší | |
| *Číslo bodu:* | **615** | km: **304,649**  Katastrální území: Bystřice nad Olší | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 441068,099 |
| *X =* | 1126468,179 |
| *Nadm. výška* | 344,659 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.20 | | |
| *Vyhotovil:* | OHL ŽS, a.s. | | |
| *Platnost (od – do):* | 26. 11. 2012 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2501KM286-306\_EX | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2501** | Čadca (ŽSR) (část) - Dětmarovice (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **H1** | žst. Bystřice nad Olší | |
| *Číslo bodu:* | **616** | km: **304,804**  Katastrální území: Bystřice nad Olší | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 441157,012 |
| *X =* | 1126338,221 |
| *Nadm. výška* | 344,954 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.25: 4.78m vlevo od kol.č.1 | | |
| *Vyhotovil:* | OHL ŽS, a.s. | | |
| *Platnost (od – do):* | 26. 11. 2012 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2501KM286-306\_EX | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   30. 03. 2021    07:07:01    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 2/3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2501** | Čadca (ŽSR) (část) - Dětmarovice (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **H1** | žst. Bystřice nad Olší | |
| *Číslo bodu:* | **617** | km: **304,984**  Katastrální území: Bystřice nad Olší | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 441230,501 |
| *X =* | 1126175,169 |
| *Nadm. výška* | 344,997 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.32 | | |
| *Vyhotovil:* | OHL ŽS, a.s. | | |
| *Platnost (od – do):* | 26. 11. 2012 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2501KM286-306\_EX | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2501** | Čadca (ŽSR) (část) - Dětmarovice (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **H1** | žst. Bystřice nad Olší | |
| *Číslo bodu:* | **618** | km: **305,097**  Katastrální území: Bystřice nad Olší | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 441304,369 |
| *X =* | 1126085,717 |
| *Nadm. výška* | 344,860 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.35: 3.80m vlevo od kol.č.1 | | |
| *Vyhotovil:* | OHL ŽS, a.s. | | |
| *Platnost (od – do):* | 26. 11. 2012 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2501KM286-306\_EX | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   30. 03. 2021    07:07:01    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 3/3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2501** | Čadca (ŽSR) (část) - Dětmarovice (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **H1** | žst. Bystřice nad Olší | |
| *Číslo bodu:* | **619** | km: **305,333**  Katastrální území: Bystřice nad Olší | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 441426,050 |
| *X =* | 1125883,004 |
| *Nadm. výška* | 344,551 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.43 | | |
| *Vyhotovil:* | OHL ŽS, a.s. | | |
| *Platnost (od – do):* | 26. 11. 2012 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2501KM286-306\_EX | | |