Příloha ZTP č. 8.1.1

Neproměnná návěstidla   
pro provoz ETCS na rámec ČSN EN 16494

„ETCS Brno Horní Heršpice – Zastávka u Brna“

15. 12. 2020

**Neproměnná návěstidla pro provoz ETCS  
nad rámec ČSN EN 16494**

Předvěst návěstidla vstupní hranice oblasti ETCS L1, L2, L3 (pro samočinné přepnutí do nové úrovně na začátku oblasti ETCS).

**LT**

**ETCS**

Obrázek: 1

Vstup do oblasti ETCS L2 (není zajištěno samočinné přepnutí do L2 na začátku oblasti L2)

Návěstidlo informuje strojvedoucího o vstupu do oblasti ETCS L2 a povinnosti po zastavení zvolit úroveň 2.

**ETCSL2**

Obrázek: 2

Výstupní hranice oblasti ETCS

**ETCS**

Obrázek: 3

Poznámka 1: Pro šířku červeného pruhu se použije rozměr g dle tabulky 3 ČSN EN 16494.

Poznámka 2: Předvěstění výstupní hranice oblasti ETCS se nepředpokládá. Upozornění na výstupní hranici bude zobrazováno na DMI a umístění těchto předvěstních návěstidel by bylo velmi komplikované (prakticky u každého odjezdového návěstidla na zhlaví před výstupní hranicí).

**Konec dokumentu**