**Přehled rizik Správy železnic, státní organizace a přijatých opatření ze strany SŽ pro všechna pracoviště (včetně železniční dopravní cesty), kde vykonávají úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů**

Zpracováno dne: 4. října 2020

Uvedený přehled je zpracován na základě požadavku daného §101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Přehled je určen pro zaměstnavatele, jehož zaměstnanci vykonávají činnosti na pracovištích v prostorách SŽ, jako základní materiál pro vyhodnocení rizik pro jeho zaměstnance.

Bezpečnostní opatření zajišťující zaměstnanci SŽ jsou uvedena **černou** barvou. Opatření určená všem osobám vykonávající činnosti v prostorách SŽ (mají povinnost je zabezpečovat) jsou uvedena barvou **červenou**.

| **Činnost CPS** | **Zdroj rizika ze strany SŽ** | **Předpokládaný následek působení zdroje rizika** | **Bezpečnostní opatření SŽ** |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrativní prostory a sociální zařízení | | | |
| Pohyb po chodbách, schodištích a kancelářích | * Nerovný povrch, * Kluzký povrch, * Poškozená podlahová krytina, * Překážky – kabely, nářadí, materiál apod., * Pohyb křídel dveří a oken * Nevhodný nábytek, * Nevhodně umístěný nábytek, * Poškozený nábytek, * Přetížené police | Pády osob,  Špatné došlápnutí,  Podvrtnutí,  Náraz na překážky,  Přiražení, naražení neočekávaným pohybem křídel,  Pořezání o sklo rozbité skleněné výplně,  Naražení části těl o ostré rohy nábytku,  Pád předmětů a věcí na osoby. | Označení nebezpečných míst,  Nepřipustit trvalé překážky,  Umístění bezpečnostních značek a varovných signálů,  Zřetelně označovat průhledné nebo průsvitné stěny a přepážky v místnostech, zejména celoskleněná dveřní křídla,  Rozbité nebo prasklé skleněné výplně okamžitě vyměnit,  Provádět zajištění křídel dveří nebo oken proti samovolnému zavření (háčky, táhla, zástrčky apod.),  Dbát zvýšené opatrnosti,  Dbát na používání stanovených přístupových cest. |
| Používání výtahů a eskalátorů | * Zdvihací zařízení | Zachycení,  Fóbie. | Postupovat v souladu s návodem k použití,  Dbát zvýšené opatrnosti. |
| Činnosti v příručních skladech, spisovnách a archivech | * Zřícení nebo pád regálů, * Pád osob | Přitlačení nebo zasypání osob ukládanými předměty a regály. | Věnovat zvýšenou opatrnost pohybu v těchto místnostech. |
| Základní činnosti ve venkovních prostorách SŽ (mimo ŽDC) | | | |
| Pěší pohyb ve veřejně přístupných prostorách a na komunikacích (mimo ŽDC) | * Nerovný povrch, * Kluzký povrch, * Poškozený povrch * Překážky –nářadí, materiál apod., * Silniční provoz, * Pevné překážky na cestách | Pády osob,  Špatné došlápnutí,  Podvrtnutí,  Náraz na překážky,  Střet se silničními vozidly | Označení nebezpečných míst,  Dbát zvýšené opatrnosti,  Pravidelné čištění přístupových cest, vnitropodnikových komunikací a pochůzných ploch,  Povinnost osob nahlašovat závady,  Dbát na používání stanovených přístupových cest. |
| Činnost na rampách | * Konstrukce a zajištění rampy, * Klimatické podmínky, * Skladování materiálu, * Doprava | Pády osob z volného okraje,  Uklouznutí po namrzlém (zledovatělém) povrchu,  Pády předmětů z výšky,  Zachycení a sražení osob dopravním prostředkem nebo technikou,  Naražení osob na překážku | Umístění bezpečnostních značek a varovných signálů,  Označení nebezpečných míst,  Dbát zvýšené opatrnosti. |