**Změna ZD č.1**

**Dotazy uchazeče:**

1. V technické zprávě ja napsáno, že bude měněna nášlapná vrstva schodiště (citace viz.níže), ale ve VV k tomu nejsou položky, žádáme o vysvětlení.  
  
e) Schodiště a rampy:  
Budova je dvoupodlažní podsklepená. V budově jsou dvě samostatná schodiště. První propojující přízemí a druhé nadzemní podlaží. Toto schodiště je dvouramenné s keramickou dlažbou. Schodiště nebude měněno, dojde pouze k výměně nášlapné vrstvy za novou.  
Druhé schodiště propojuje přízemí se suterénem a je jednoramenné. Schodiště zůstanou bez úprav.  
  
2. Žádáme o upřesnění položky č.71 „Úprava rozvodné skříně“.

**Odpověď zadavatele:**

1. nášlapná vrstva schodiště byla opravena v I.etapě a popis zůstal omylem v této technické zprávě (II.etapy). V příloze posíláme opravenou technickou zprávu.
2. položka č.71 „Úprava rozvodné skříně“ byla opravena, resp. byl opraven text, aby byly lépe vysvětleny požadované práce. K tomuto vyjádření posíláme opravený rozpočet a foto na budovu.

Nový text:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | K | 21819-R | Úprava dvířek a niky na severní fasádě objektu | soubor | 1,000 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/21819-R*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/21819-R) |  |  |
|  | VV |  | odsazení dvířek na zateplenou fasádu |  |  |
|  | VV |  | odrezivění, nátěr (základní, mezinátěr a vrchní) |  |  |
|  | VV |  | vyspravení vnitřní části skříně (niky) - oprava omítky |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |

***Nově je přiložena fotodokumentace a projektová dokumentace střechy, která byla realizována a na kterou má navazovat zateplení fasády a atiky.***