Na podzim 2017 proběhla na SŽG Praha, prac. Pardubice kontrola souborného zpracování DSP. Nalezené nedostatky nebyly zhotovitelem dosud opraveny.
Níže jsou uvedeny připomínky k výkresu souborného zpracování: 


Vrstva 7 - popsat hektometr a vynést kilometráž
  	 - není vykreslené vzdál upozorňovadlo u přejezdníku
Vrstva 16 - štěrbin. rošt kreslit DM50177 a na konce dát DM50114
Vrstva 19 - popsat propustek
Vrstva 25 - kabelové skříně by měly být DM40239, pokud není jasné, že jsou pouze pro sil. vedení
Vrstva26 - linie vedení nemá popis
   	 - velká část silového vedení při porovnání s projektem chybí?
Vrstva 27 - kab. objekty popsat stejně, jako součást svšku ke kreré patří(popis se nemusí vynášet)
Vrstva 28 - linie zab. vedení by měla končit v kab. objektu a ne ve snímači
   	  - části linií chybí popis
Vrstva 31 - části linií chybí popis
Vrstva 33 - chybí popis HDP trubky
Vrstva 49 - hrana 314-315 není nikdy ukončena


17.5.2018
Malý Luděk