Příloha č. 2 Kupní smlouvy – Bližší specifikace předmětu koupě

Defektoskopy kolejnic

Univerzální defektoskop DIO 1000 2CH SFE pro kontrolu kolejí, výhybek a výhybkových konstrukcí, v souladu s ustanoveními předpisu Správy železnic, státní organizace SŽ S 3/4 „Nedestruktivní zkoušení kolejnic".

Zařízení musí být schváleno pro použití do železniční dopravní cesty SŽ CTD SŽ.

univerzální defektoskop DIO 1000 2CH SFE včetně příslušenství

• DIO 1000 2CH SFE

* 1x vodící hůl včetně kombinované sondy
* 1x sada dohledacích sond

(1 sada obsahuje: 1x PN 10-4C, 1x UM 8x9 4C-70, 1xUM 8x9 2C-60, 1xUM 8x9 2C-45)

* 6 ks kabelů k sondám

(6 ks BNC - BNC, 6 ks BNC - LEMO malé, 6 ks BNC - MICRODOT)

* 1x datový kabel
* 1x návod k obsluze DIO 1000 2CH SFE
* 1x koženkové pouzdro s popruhy
* 1x kufr na přístroj a příslušenství

příslušenství pro kontrolu Mn srdcovek:

* 1x Sonda OLYMPUS, M106-RM Contact transducer 2,25 MHz, 0,50’ Element Diameter, Fingertip Case Style Right Microdot Connector
* 1 ks kabelu k sondě

BCM-74-6 BNC to microdot 6 RG-174 BNC to microdot 6. RG-174