# Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

## 1. Požadavek

* Základním požadavkem veřejné zakázky: **KLOUBOVO-TELESKOPICKÁ PLOŠINA NA PÁSOVÉM PODVOZKU** je nákup stroje určeného pro potřebu správy elektrotechniky a energetiky při údržbě budov a drážního tělesa za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury zadavatele.
* Nabízený (dodávaný) stroj požaduje zadavatel zakázky dodat nový a nepoužitý. Nepřipouští se nabídka použitého, případně „předváděcího“ stroje“.

## 2. Označení stroje - základní

* 1x kloubovo-teleskopická plošina na pásovém podvozku

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

* Dodací list
* Záruční list
* Prohlášení o shodě dodaného výrobku
* Revizní zpráva zdvihacího zařízení včetně revize elektro
* Návod k použití, údržbě a obsluze ke stroji
* Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu
* Záruka na jakost po dobu 24 měsíců

## 4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění

* Dodavatel doplní v úvodu **model (typ) stroje (výrobku).**
* Dodavatel uvede **u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů** účastník uvede **ANO/NE** (myšleno ve vztahu k parametrům nabízeného modelu stroje).
* Uvedené parametry, výbava, případně další požadavky níže uvedené pod tímto bodem 4. jsou minimálními technickými podmínkami (požadavky) zadavatele. Jejich nesplnění (neodpovídající hodnota, nebo odpověď „NE“) je považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KLOUBOVO-TELESKOPICKÁ PLOŠINA NA PÁSOVÉM PODVOZKU** | **POŽADOVANÉ PARAMETRY** | **PARAMETRY NABÍZENÉHO STROJE** (dodavatel vyplní hodnoty odpovídající nabízenému stroji) |
| **NABÍZENÝ STROJ (model/typ):** | **-** | **"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"** |
| Konstrukce plošiny: KLOUBOVO-TELESKOPICKÁ | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Konstrukce podvozku: PÁSOVÝ | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Podvozek s možností nastavení rozchodu pásů | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Proporcionální ovládání plošiny | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Kombinovaný pohon plošiny (elektromotor + čtyřtaktní zážehový spalovací motor) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výkon zážehového spalovacího motoru | min. 12 Hp | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výkon elektromotoru 230 V | min. 2,2 kW | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Neznačkující pásy | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rychlost pojezdu pracovní plošiny | min. 1,5 km/hod | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Maximální stoupavost plošiny | min. 25 % | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Automatický start-stop systém motoru s automatickou regulací otáček | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Automatický sytém pro ustavení plošiny do pracovní horizontální roviny | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Stabilizační oblast opěr plošiny | max. 3.100 x 3.100 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Koncové JIB rameno | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rozsah otoče věže | min. 340° | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Otáčení koše v horizontální rovině | min. +/- 80° | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Odnímatelný koš | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Šířka koše | min. 1.250 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hloubka koše | min. 700 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Maximální pracovní výška | min. 17,50 m | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Maximální výška podlahy koše | min. 15,50 m | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Možný počet osob v koši v exteriéru | min 2 osoby | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Maximální nosnost pracovní plošiny | min. 225 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Maximální horizontální pracovní dosah | min. 9,00 m | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Nosnost koše při horizontálním vyložení ramene 7,00 m | min. 200 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní délka bez koše | max. 4.000 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní délka včetně koše | max. 4.500 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní výška | max. 2.000 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní šířka (bez koše) | max. 790 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hmotnost včetně doplňkového příslušenství | max. 2.100 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Integrovaná zásuvka v koši na 230 V | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Dálkové ovládání plošiny | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Záblesková výstražná světla na opěrách | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Podložky pod stabilizační podpěry | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |