# Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

# pro MUV 69.2 - 056

## 1. Požadavek

* Základním požadavkem veřejné zakázky: **Hydraulický nakládací jeřáb na MUV** je dodávka a montáž hydraulického nakládacího jeřábu určeného pro potřebu Správy železnic, státní organizace za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury zadavatele.
* Nabízený (dodávaný) jeřáb požaduje zadavatel zakázky nový a nepoužitý. Nepřipouští se nabídka použitého, případně „předváděcího“ jeřábu.

## 2. Specifikace

* 1x - Hydraulický nakládací jeřáb (HNJ) dle níže uvedené specifikace, včetně uvedeného příslušenství a montáže na MUV 69.2 – 056.
* Poznámka k montáži:
* montáž za rám MUV, aby nebyla omezena ložná plocha vozidla, min 375 cm od kabiny, včetně instalace a zapojení

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

* Dodací list a záruční list předmětu koupě
* Návod k použití, údržbě a obsluze zařízení v českém jazyce
* Záruka na jakost po dobu 24 měsíců
* Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu výrobku v místě dodání
* a další ve smlouvě vyjmenované doklady
* Dodavatel uvede v nabídce adresu Místa dodání a adresu servisního střediska, obě místa musí být způsobilá pro montáž, opravy a servisní úkony; jedná se o provozovnu/y dodavatele nebo jeho smluvního partnera, která je k těmto činnostem určena a vymezena včetně zajištění přístupu po drážní cestě (uvést v Kupní smlouvě, odst. 3.1 a 7.6).

## 4. Technická specifikace

* Dodavatel doplní v úvodu **model (typ) jeřábu (výrobku).**
* Dodavatel uvede **u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů** účastník uvede **ANO/NE** (myšleno ve vztahu k parametrům nabízeného modelu stroje).
* Uvedené parametry, výbava, případně další požadavky níže uvedené pod tímto bodem 4. jsou minimálními technickými podmínkami (požadavky) zadavatele. Jejich nesplnění (neodpovídající hodnota, nebo odpověď „NE“) je považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hydraulický nakládací jeřáb na MUV  69.2 - 056 | POŽADOVANÉ PARAMETRY | PARAMETRY NABÍZENÉHO JEŘÁBU  (dodavatel vyplní hodnoty odpovídající nabízenému výrobku) |
| **NABÍZENÝ JEŘÁB (model/typ):** |  | **"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"** |
| Zdvihový moment (tm) | Min 8,26 | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Standartní vyložení (m) | Min 7,5 | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr (kg) | Max. 1100 | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rozsah otáčení | 400° | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem trámců STD na 3400 mm, prodloužené válce o 150 mm | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Systém automatických zámků zamezující posunu trámců během přepravy | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Naklopitelné podpěry na 45° a 180° | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hák s nosností 5,4 t | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hydraulické hadice vedeny vnitřkem sloupu, aby byly lépe chráněny proti poškození | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Elektronický omezovač zdvihového momentu | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Elektrické čerpadlo pro nouzové sbalení HNJ | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| HNJ vyroben v souladu s DIN 15018, únavová třída H1B3 | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výrobce je certifikovaný dle ISO 9001 | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Možnost práce s HNJ bez podpěr | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Omezovač stranového vyložení HNJ, levá a pravá strana | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Nastavitelný omezovač výšky HNJ | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Dodání a montáž převodovky Praktis s výstupem na přídavné hydraulické čerpadlo dle schválených TP na daný typ vozidla | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rok výroby min. 2023 | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| **Maximální zdvihové síly ramene jeřábu - vyložení v metrech:** |  |  |
| Ve 2 metrech – nosnost 3920 Kg | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Ve 3,85 metrech – nosnost 2145 Kg | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| V 5,6 metrech – nosnost 1450 Kg | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| V 7 metrech – nosnost 1045 Kg | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| **Obsluha** |  |  |
| Prokazatelné zaškolení obsluhy | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| **Příslušenství** |  |  |
| Závěs rotátoru | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Nekonečný rotátor | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Drapák na sypké hmoty včetně zubů | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Dálkové ovládání HNJ | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |