# Technická specifikace zakázky

## „Dodávka akumulátorových magnetických vrtaček na kolejnice“

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů akumulátorových magnetických vrtaček na kolejnice, které splňují níže uvedené požadavky, jejich přeprava a zaškolení obsluhujících zaměstnanců kupujícího do jejich obsluhy a údržby.

**Požadované parametry vrtaček:**

* Nový stroj
* Permanentní magnet s přídržnou silou:  **min 8000 N**
* Možnost použití korunkových vrtáků
* 2 rychlostní převodovka pro optimální vrtací otáčky při použití korunkových nebo spirálových vrtáků
* Vrtaný průměr korunkovým vrtákem: **s rozsahem alespoň 18 - 32 mm**
* Vrtaný průměr spirálovým vrtákem:  **s rozsahem alespoň 10 - 13 mm**
* Možnost osvětlení opracovávaného povrchu
* 2 ks akumulátorů: s kapacitou **min. 5.0 Ah**
* Nabíječka akumulátorů
* Zařízení pro uchycení ke kolejnici

**Další požadavky:**

* Zajištění přepravy do místa dodání a uvedení do provozu v místě dodání: Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové.
* Zaškolení zaměstnanců z obsluhy a údržby vrtaček.
* V případě poruchy možnost zajištění servisních úkonů v místě dodání.