|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.  Prostřednictvím IS C.E.Sta |  |  |  |
| Ze dne |  |  |  |
| Naše zn. | 15763/2021-SŽ-CTD-ÚŽT |  |
| Listů/příloh | 2 strany |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Radomír Dvořák |  |
|  |  |  |
| Mobil | +420 724 013 787 |  |
| E-mail | dvorakra@spravazeleznic.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 21.09.2021 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Stanovisko k PD stavby „Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov“**

Připomínky zapracoval Ing. Perný:

Za Správu železnic, státní organizaci, Centrum telematiky a diagnostiky vydávám k předložené PD toto stanovisko:

Správcem a provozovatelem sdělovacích metalických a optických kabelů je Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky (SŽ, CTD). Údržbu a servis vykonává servisní organizace ČD-Telematika a.s. (ČDT). Opravit v textech.

Budou dodrženy všechny podmínky vyjádření servisní organizace ČD-Telematika (pokud není vyjádření ČDT k tomuto stupni PD, nutno ČDT požádat).

Budou dodrženy Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě Centra telematiky a diagnostiky)

schválené CTD č.j.: 2681/2020-SŽ–CTD-DE ze dne: 06.04.2020.

K technické zprávě(*původní text TZ kurzívou*):

PS 02-26-01 Dopravna Desná, DOK

*Projekt pro tento provozní soubor bude zpracován provozovatelem DOK jako výrobně technická dokumentace.*

Nikoliv. Zajistí si projektant stavby. Obsazení vláken/párů a výpichy si nechá předem schválit od správce technologie. Provozní soubory byly v rámci PD dopracovány v požadovaném rozsahu.

*Mezi žst. Tanvald a žst. Harrachov je položen dálkový optický kabel, který obsahuje 48 vláken. Pro realizaci stavby bude nutné zřídit nové výpichy z tohoto DOK. Výpichy zajistí provozovatel DOK, tj. ČD Telematika a.s. Nové výpichy budou zřízeny poblíž míst stávajících dálkových rezerv v DOK.* Bylo doplněno.

Výpichy si zajistí zhotovitel stavby. Výpichy mimo spojky DOK mohou být správcem povoleny pouze po řádném zdůvodnění. Ano, bylo provedeno.

PS 02-26-02 Dopravna Desná, zapojení DDTS

*Hlavní náplní tohoto provozního souboru je nové vybavení sdělovací místnosti uvnitř výpravní budovy dopravny Desná a provedení zapojení nového zařízení dopravny Desná pomocí tohoto nového vybavení sdělovací místnosti do DDTS.*

Kde je projekt, schémata, obsazení místnosti…? Bylo doplněno kromě projektu pro rekonstrukci části VB, která byla Investorem určena pro osazení technologickým zařízením.

K provozním souborům PS 03-26-01 Zast. Desná - Riedlova vila, DOK, PS 04-26-01 Zast. Desná - Pustinská, DOK a PS 04-26-03 Zast. Kořenov, DOK:

Připomínky k PS 03-26-01, 04-26-01 a 04-26-03 jsou shodné s PS 02-26-01. Doplněno.

Obecně nebyly v rámci PS dodány k vyjádření řezy trasy, úpravy trasy kabelů, obsazení kabelů, skříní... Jako PDPS je dodaná dokumentace nekompletní. Bylo doplněno.

Odchylky od původního zaměření uložení sdělovacích kabelů budou v rámci stavby zaměřeny, okótovány a dodány správci ve formátu pro vložení do stávajících kabelových knih a elektronicky. Toto je nutné smluvně ošetřit s generálním zhotovitelem stavby.

Po dokončení prací na kabelech budou provedena kompletní měření. Toto je nutné smluvně ošetřit s generálním zhotovitelem stavby.

V případě poškození optického kabelu bude oprava provedena výměnou celé výrobní délky (od stávající spojky ke spojce) včetně měření vláken dle Pokynu. Toto je nutné smluvně ošetřit s generálním zhotovitelem stavby.

V případě plánovaného přerušení metalického vedení je nutné požádat provozovatele okruhů a provozní odbor OŘ o vyloučení sdělovacích a zabezpečovacích okruhů. Toto je nutné smluvně ošetřit s generálním zhotovitelem stavby.

Žádáme dopracování PDPS, zahrnutí připomínek SŽ, CTD a ČDT a předložení znovu ke schválení.

**Z výše uvedených důvodů nesouhlasíme s předloženou PD stavby.**

S pozdravem

Ing. Radomír Dvořák

Systémový specialista – správa sítí