DSP /DUSP **„Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. –Častolovice – Solnice, 3. část“, 1. etapa; „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“, 1.+2a.+2c.+3. etapa; „Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“, 2a. etapa“** byla zkomprimována (zabalena) a rozdělena do více souborů (max. 300MB) pomocí programu 7zip.

Komprimovaná DSP/DUSP je rozdělena do souborů – 10ks.

Pro opětovné rozbalení je nutno stáhnout všechny soubory:

TYCASO DOK GEODOZOR.zip.001  
TYCASO DOK GEODOZOR.zip.002  
TYCASO DOK GEODOZOR.zip.003  
TYCASO DOK GEODOZOR.zip.004  
TYCASO DOK GEODOZOR.zip.005  
TYCASO DOK GEODOZOR.zip.006  
TYCASO DOK GEODOZOR.zip.007  
TYCASO DOK GEODOZOR.zip.008  
TYCASO DOK GEODOZOR.zip.009  
TYCASO DOK GEODOZOR.zip.010

Opětovné sloučení a rozbalení komprimovaných souborů je možno provést za pomoci softwaru – např. 7-Zip (Freeware), WinRAR (Shareware), WinZip (Shareware) apod.