**Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky**

## 1. Požadavek

* Základním požadavkem akce: **KOMUNÁLNÍ TRAKTOR S PŘÍDAVNÝM ZAŘÍZENÍM** je nákup traktoru a pracovních strojů nesených, určených pro potřeby správy tratí při údržbě drážního tělesa za účelem zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele;
* Nabízené (dodávané) stroje požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité. Nepřipouští se nabídka použitého, případně „předváděcího“ stroje“;
* Dodání komunálního traktoru a požadovaných pracovních strojů nesených na provozní středisko SMeS Olomouc, Pavlovičky 126, 779 00 Olomouc.

## 2. Specifikace strojů

* 1x komunální traktor;
* 1x zadní příkopové rameno do zadního 3b. závěsu;
* 1x čelní mulčovač do předního 3b. závěsu;
* 1x štěpkovač dřevní hmoty do zadního 3b. závěsu.

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

* COC list komunálního traktoru;
* Servisní knížka komunálního traktoru;
* Předávací protokol ke komunálnímu traktoru;
* Technické osvědčení samostatného technického celku a výpis technického osvědčení pracovního stroje neseného – příkopové rameno;
* Technické osvědčení samostatného technického celku a výpis technického osvědčení pracovního stroje neseného – čelní mulčovač;
* Technické osvědčení samostatného technického celku a výpis technického osvědčení pracovního stroje neseného – štěpkovač dřevní hmoty;
* Dodací a záruční listy pracovních strojů nesených;
* Prohlášení o shodě pracovních strojů nesených;
* Návod k obsluze a údržbě komunálního traktoru v Českém jazyce;
* Návody k obsluze a údržbě pracovních strojů nesených v Českém jazyce;
* Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu výrobku u objednatele;
* Záruka na jakost po dobu minimálně 24 měsíců, nebo 2.000 MTH u komunálního traktoru;
* Záruka na jakost po dobu minimálně 24 měsíců u pracovních strojů nesených;
* Provádění předepsaných servisních úkonů u komunálního traktoru po dobu záruční lhůty, nebo do nájezdu 500 MTH dodavatelem v ceně stroje a v intervalech předepsaných výrobcem stroje na základě jeho servisního plánu obsahující výměny provozních kapalin a filtrů (olejových náplní motoru včetně filtrů, olejových náplní hydraulických systémů a okruhů včetně jejich filtrů, výměny filtrů vzduchových a likvidaci odpadu v souladu se zákonem 541/2020 Sb. a jeho pozdějším znění, seřízení pracovních částí stoje zaručujících bezpečnost obsluhy a stroje). Požadavek se nevztahuje na části podléhající běžnému opotřebení, vnějších pryžových částí, běžné údržby, doplňování PHM, nádrže AD-Blue, nebo údržby filtru pevných částic;
* Náklady na dopravu servisního technika v případě využití služeb mimozáručního servisu nese zadavatel;
* Servisní středisko v dosahu max. 75 km od sídla provozního střediska  
  SMeS Olomouc (Pavlovičky 126, 779 00 Olomouc);
* Dodavatel uvede v nabídce (v níže připojené tabulce této přílohy) adresy a kontaktní údaje servisního/servisních střediska/středisek.

## 4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění

* Dodavatel **doplní v úvodu model (typ) výrobku/stroje/zařízení**;
* Dodavatel uvede u **číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů** účastník uvede **ANO/NE** (myšleno ve vztahu k parametrům nabízeného modelu výrobku/stroje/zařízení);
* Uvedené parametry, výbava, případně další požadavky níže uvedené pod tímto bodem jsou minimálními technickými podmínkami (požadavky) zadavatele. Jejich nesplnění (neodpovídající hodnota, nebo odpověď „NE“) je považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KOMUNÁLNÍ TRAKTOR (nosič nářadí)** | **POŽADOVANÉ PARAMETRY** | **PARAMETRY NABÍZENÉHO STROJE (účastník vyplní požadované hodnoty)** |
| **NABÍZENÝ STROJ (typ/model):** | **----------** | **"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"** |
| **MOTOR** | **-----** | **-----** |
| Vznětový | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Objem motoru | min. 3.750 cm³ | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Jmenovitý výkon motoru | min. 100 kW | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Emisní norma dle platné legislativy | Stage V | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Předehřev motoru pro zimní starty | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Objem palivové nádrže | min. 250 l | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| **PODVOZEK, NÁPRAVY a PŘEVODOVKA** | **-----** | **-----** |
| Podvozek kolový | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Konstrukční rychlost schválená dle COC | min. 40 km/hod | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pohon všech kol | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Plnohodnotné blatníky pro celou šíři pneumatik | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Samostatné čerpadlo pro řízení | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Provozní brzda v olejové lázni | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Mechanická parkovací brzda | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Přední pneumatiky radiální pro použití v terénu i na silnici | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Šířka zadních pneumatik | min. 400 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Profil zadních pneumatik | min. 80 % | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Průměr disků kol | min. 28" | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zadní pneumatiky radiální pro použití v terénu i na silnici | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Šířka zadních pneumatik | min. 540 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Profil zadních pneumatik | min. 80 % | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Průměr disků kol | min. 38" | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Uzávěrka diferenciálu na přední nápravě | 100 % | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě | 100 % | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hydraulicky odpružená přední náprava s možností jejího uzamčení | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Automatická převodovka s možností řazení rychlostních stupňů pod zatížením v plném rozsahu všech převodových stupňů | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Režim pomalých (tzv. plazivých) rychlostí | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rychlost pomalých (tzv. plazivých) rychlostí | max. 250 m/hod. | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Režim tempomatů | min. 2 úrovně | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| **HMOTNOSTI** | **-----** | **-----** |
| Pohotovostní hmotnost traktoru | min. 6.500 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Maximální přípustná hmotnost traktoru | min. 10.500 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla dle COC | min. 25.000 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| **HYDRAULIKA a VÝVODOVÉ HŘÍDELE** | **-----** | **-----** |
| Výkon hydraulického systému | min. 160 l/min | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Přední 3b. závěs kategorie II. | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Kapacita zdvihu předního závěsu | min. 3.000 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Čelní vývodová hřídel pro pohon nástavby | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Otáčky přední vývodové hřídele | 1.000 ot./min | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Elektronicky ovládaný hydraulický čelní okruh | min. 1 okruh | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zadní 3b. závěs kategorie III. | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Kapacita zdvihu zadního závěsu | min. 9.000 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Stabilizátory zadních ramen 3b. závěsu | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Automatické tlumení kmitů | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Systém rychloupínání | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zadní vývodová hřídel pro pohon nástaveb | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Nezávislé otáčky zadní vývodové hřídele | 540/540E/1000 ot./min | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Počet zadních hydraulických okruhů | min. 3 okruhy | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Elektronicky ovládané hydraulické zadní okruhy | min. 2 okruhy | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Elektronické ovládaní hydrauliky na zadní straně traktoru | min. 1 okruh | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Elektronické ovládaní PTO na zadní straně traktoru | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| **VYBAVENÍ KABNY a OVLÁDÁNÍ** | **-----** | **-----** |
| Kabina pneumaticky odpružená | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Vnější zpětná zrcátka s vyhříváním | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Stavitelný sloupek řízení (horizontálně i vertikálně) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Sedadlo řidiče stavitelné a pneumaticky odpružené | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Sedadlo řidiče otočné vlevo i vpravo | vlevo min. 10° | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| vpravo min. 20° | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Tempomat | min. 2 úrovně | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Loketní opěrka s joystikem pro ovládání pojezdu, ovládání elektronicky ovládaných hydraulických okruhů a ovládání PTO | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Programovatelná tlačítka na joystiku | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Topení | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Klimatizace | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Obě zadní postranní okna otevíratelná | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Sedadlo pro spolujezdce homologované, zapsané v COC listu | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| DAB rádio s HF | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| **DOPLŃKOVÉ VYBAVENÍ** | **-----** | **-----** |
| Pracovní osvětlení na kabině traktoru přední | min. 4ks | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pracovní osvětlení na kabině traktoru zadní | min. 4ks | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pracovní osvětlení zadního závěsu | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Externí vývod stlačeného vzduchu (koncovka) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výstražné osvětlení oranžové barvy | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Vzduchový, dvou-okruhový systém pro připojení přívěsu | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Elektro-zásuvka pro přípojné vozidlo | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Automaticky ovládaný zadní etážový závěs D38 výškově stavitelný | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Kulový závěs K80 výškově stavitelný | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Přídavné závaží pro vyvážení traktoru s příkopovým ramenem | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Servisní středisko max. 75 km od sídla provozního střediska SMeS Olomouc (Pavlovičky 126, 779 00 Olomouc)\*  počítáno podle webové aplikace Google mapy, výběr: nejrychlejší varianta trasy | ANO *dodavatel do posledního sloupce vepíše přesnou adresu servisního střediska* | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| \* *servisním střediskem se rozumí provozovna dodavatele či jeho smluvního partnera, která je určena k provádění servisu a oprav Předmětu koupě* | | |
| **PŘÍKOPOVÉ RAMENO DO ZADNÍHO 3b ZÁVĚSU KATEGORIE III s ŽACÍ HLAVOU** | **POŽADOVANÉ PARAMETRY** | **PARAMETRY NABÍZENÉHO STROJE (účastník vyplní požadované hodnoty)** |
| **NABÍZENÝ STROJ (typ/model)::** | **----------** | **"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"** |
| Příkopové rameno nesené v zadním 3b. závěsu | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Horizontální dosah ramene s mulčovací hlavou od osy traktoru | min. 7.000 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Vertikální dosah ramene s mulčovací hlavou od země | min. 7.000 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Možnost předsazení ramene a žací hlavy od osy čepu 3b. závěsu do zorného pole řidiče | min. 3.250 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Horizontální dosah ramene s mulčovací hlavou při maximálním předsazení | min. 5.000 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Nezávislý hydraulický systém nástavby | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Objem hydraulické nádrže | min. 175 l | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Chladič hydraulického oleje nástavby | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Automatický reverzní ventilátor | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Konstrukce ramene typu "paralelogram" | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rozsah otoče hlavního ramene | min. 100° | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Bezpečnostní hydraulický ventil pro odlehčení ramene v případě nárazu na pevnou překážku | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rozsah otoče naklápění upínací desky nářadí | min. 225° | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Funkce plovoucí polohy ramene | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Funkce plovoucí polohy žací hlavy | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Funkce reverzního chodu žací hlavy | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hmotnost příkopového ramene | max. 1.800 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Proporcionální ovládání všech funkcí nástavby elektronickým joystikem | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Informační displej se zobrazením MTH a nastavení ramene | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Fixační a stabizační rychloupínací rám kotvený k zadní nápravě komunálního traktoru i 3b. závěsu pro nesení nástavby mulčovacího ramene | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Stabilizační vzpěry | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zadní světelná rampa | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Odstavné a stavitelné nohy pro kompletní nástavbu | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pohon nástavby kardanovou hřídelí | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Kloubová hřídel pro pohon nástavby součástí dodávky | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Agregace na dodávaný traktor | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Homologace celku pro provoz na pozemních komunikacích | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Technické osvědčení samostatného technického celku | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Prohlášení o shodě (výrobku) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Osazení příkopového ramene mulčovací hlavou | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pracovní záběr žací hlavy | min. 1.250 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Osazení mulčovací hlavy mulčovacími T kladivy | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Maximální průměr vegetace | min. 50 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hmotnost mulčovací hlavy | max. 375 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Přední ochranná řetězová clona | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Prohlášení o shodě (výrobku) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zaškolení obsluhy v místě předání (SMeS Olomouc) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
|  |  |  |
| **ČELNÍ MULČOVAČ DO PŘEDNÍHO 3b ZÁVĚSU KATEGORIE II** | **POŽADOVANÉ PARAMETRY** | **PARAMETRY NABÍZENÉHO STROJE (účastník vyplní požadované hodnoty)** |
| **NABÍZENÝ STROJ (typ/model)::** | **----------** | **"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"** |
| Čelní mulčovač s kladívkovým mulčovačem | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Žací segmenty – kladiva | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Nastavitelné protiostří | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pracovní šířka mulčovače | min. 2.500 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Celková šířka mulčovače | max. 2.750 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Boční posun hydraulický | min. 375 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Vnitřní výměnná ochranná hardoxová vložka | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Průměr rotoru | min. 150 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Průměr opěrného válce | min. 180 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Ochranné čelní lamely ocelové | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Převodovka s integrovanou volnoběžnou spojkou | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hmotnost mulčovače | max. 800 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Agregace na dodávaný traktor | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Kloubová hřídel pro pohon mulčovače součástí dodávky | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Homologace pro provoz na pozemních komunikacích | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Technické osvědčení samostatného technického celku | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Prohlášení o shodě (výrobku) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zaškolení obsluhy v místě předání (SMeS Olomouc) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
|  |  |  |
| **ŠTĚPKOVAČ DŘEVNÍ HMOTY DO ZADNÍHO 3b ZÁVĚSU KATEGORIE III** | **POŽADOVANÉ PARAMETRY** | **PARAMETRY NABÍZENÉHO STROJE uveďte HODNOTY! V ostatních případech uveďte ANO/NE** |
| **NABÍZENÝ STROJ (typ/model):** | **----------** | **"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"** |
| Maximální průměr zpracovatelného materiálu | min. 200 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Vkládací násypka otočná | min. 180° | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Sklopný a otočný výhozí komín | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hydraulicky poháněné podávací válce | min. 2 ks | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Průměr štěpkovacího rotoru | min. 700 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Počet nožů na rotoru | min. 2 ks | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rozměry vkládacího otvoru (minimální) | 275 x 220 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Délka štěpky | max. 50 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Regulace rychlosti vkládání materiálu | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Ovládání směru otáčení podávacích válců | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Jištění proti přetížení (No-Stress) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Počítadlo moto-hodin | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní délka | max. 2.250 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní šířka | max. 1.600 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní výška | max. 2.250 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hmotnost stroje | max. 1.000 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Agregace na dodávaný traktor | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Kloubová hřídel pro pohon štěpkovače součástí dodávky | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Homologace pro provoz na pozemních komunikacích | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Technické osvědčení samostatného technického celku | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Prohlášení o shodě (výrobku) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zaškolení obsluhy v místě předání (SMeS Olomouc) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |