# Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

## 1. Požadavek

* Základním požadavkem akce: **ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA PLECHŮ** je nákup zařízení určeného pro potřebu SMeS Ostrava (dílny Prostějov)
* Nabízené (dodávané) stroje požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité. Nepřipouští se nabídka použitých, případně „předváděcích“ strojů“.

## 2. Specifikace strojů

* 1x elektrická ohýbačka plechů

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

* Dodací list a záruční list strojů;
* Návod k použití, údržbě a obsluze včetně příslušenství;
* Prohlášení o shodě dodaného výrobku;
* Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu výrobku u objednatele;
* Záruka na jakost po dobu minimálně 24 měsíců;
* Místo dodání: Pražská 2943, 796 01, Prostějov (Přebírající za objednatele: Jiří Kalabis)
* Místo zaškolení obsluhy: Pražská 2943, 796 01, Prostějov

## 4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění

* Dodavatel **doplní v úvodu model (typ) výrobku/stroje/zařízení**;
* Dodavatel uvede u **číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů** účastník uvede **ANO/NE** (myšleno ve vztahu k parametrům nabízeného modelu výrobku/stroje/zařízení);
* Uvedené parametry, výbava, případně další požadavky níže uvedené pod tímto bodem jsou minimálními technickými podmínkami (požadavky) zadavatele. Jejich nesplnění (neodpovídající hodnota, nebo odpověď „NE“) je považováno za nesplnění zadávacích podmínek;
* V případě požadavku na více než 1ks u stejného výrobku/stroje/zařízení (viz oddíl 2 Specifikace strojů) musí model (typ) výrobku/stroje/zařízení být totožný pro všechny požadované kusy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA PLECHŮ** | **POŽADOVANÉ PARAMETRY** | **PARAMETRY NABÍZENÉHO VÝROBKU**  **(účastník vyplní požadované hodnoty)** |
| **NABÍZENÝ VÝROBEK (TOVÁRNÍ OZNAČENÍ - model/typ):** | **------** | **"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"** |
| **Technické parametry a specifikace** | **-----** |  |
| Pracovní šířka | Min 1 020 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Tloušťka plechu | Min 3 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Průchod mezi horní a spodní lištou | Min 130 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Příkon motoru ohýbání | Min 1,0 kW | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rozměry (š x v x h) | Max 1400 x 1200x x750 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hmotnost | Max 900 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Elektrické ovládání vlastního ohybu | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Nožní ovládání | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| **Příslušenství** | **-----** |  |
| Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |