|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **počet** | **cena v Kč s DPH** | **DPH (21%)** | **cena v Kč bez DPH** |
| 1. Mulčovací příkopové rameno za traktor pro OŘ UNL 2025 | 1 ks | [VLOŽÍ ÚČASTNÍK] | [VLOŽÍ ÚČASTNÍK] | [VLOŽÍ ÚČASTNÍK] |
| **Bližší specifikace předmětu koupě – Technické parametry:**   * Připojitelné k Traktoru LANDINI * Ramenová sekačka (mulčovač) pro zadní agregaci do tříbodového závěsu kategorie 2 * Vhodná pro nosič * Minimální dosah mulčovací hlavy 4,5 m od středu traktoru * Pohon pomocí kardanu min. 500 otáček/min * Vlastní hydraulický agregát s nádrží o objemu min. 90 litrů * Mulčovací hlava záběr min. 1,2 m * Rotor osazený těžkými kladivy na nálet min. 50 mm * Přímý pohon rotoru * Nastavitelný opěrný válec * Obousměrné otáčky rotoru * Výkon čerpadla min. 60 HP * Plovoucí poloha hlavy * Olejový chladič * Kopírování terénu prvního ramene * Protinárazová mechanická pojistka * Světelná rampa * Kardan * Stabilizátory tříbodového závěsu * Plně proporcionální elektronické ovládání joystickem * Programovatelná citlivost pohybů ramene * Spouštění rotoru elektronicky * Prohlášení CE * Technické osvědčení * Hydraulické složení za traktor 90 st. |  |  |  |  |