|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **počet** | **cena v Kč s DPH** | **DPH (21%)** | **cena v Kč bez DPH** |
| **1.   Samochodný sekací stroj** | 1 ks | [VLOŽÍ ÚČASTNÍK] | [VLOŽÍ ÚČASTNÍK] | [VLOŽÍ ÚČASTNÍK] |
| **Bližší specifikace předmětu koupě – Technické parametry:** |  |  |  |  |
| ***Motor*** |
| * Dieselový atmosférický motor o výkonu min. 35 kW |
| * Kroutící moment min. 145 Nm |
| * Obsah min. 2100 cm3 |
| * Počet válců min. 4 |
| * Vzduchový filtr s předčističem |
| * Výkonný chladicí systém s automatickým čištěním mřížky chladiče |
| ***Hydraulický systém*** |
| * Výkon hydraulického systému pro nářadí ≥ 70 l/min |
| * Výkon sekundárního čerpadla pro přídavné funkce + 20 l/min |
| * Počet hydraulických čerpadel min. 4 |
| * Obslužné hydraulické sekce s proporcionálním ovládáním min. 3 ks |
| * Boční posuv upínacího zařízení pro nářadí min. 900 mm |
| ***Podvozek*** |
| * Pohyb pomocí gumových pásů |
| * Pryžové pásy s hrubým vzorkem, výška lamely min. 40 mm |
| * Nastavitelná vzdálenost mezi pásy, z důvodu zvýšení pracovní stability stroje |
| * Kulatý, mazaný profil pásového podvozku snižující tření při výsuvu |
| * Odolný a robustní rám s odpružením, výsuvný profil podvozku o průměru min. 100 mm |
| * Konstrukce podvozku zabraňující svlékání pásů |
| * Servisně jednoduchý systém napínání pásů pomocí tlakové maznice |
| * Pojezdová rychlost ≥ 7 km/h |
| * Svahová dostupnost (bez dalšího potřebného jištění) ≥ 60° |
| * Objem palivové nádrže ≥ 29 l |
| ***Ovládání*** |
| * Jedním proporcionálním joystickem je ovládán pohyb stroje všemi směry (vpřed, vzad, vpravo, vlevo) - stroj lze řídit jednou rukou |
| * Dálkové ovládání rádiem se záložním ovládáním kabelem |
| – dosah ≥ 100 m |
| * Plynulá regulace pracovní rychlosti stroje |
| * Nastavitelný poměr rychlostí mezi jednotlivými pásy |
| * Dálkově ovládáno (mimo jiné): Start/stop motoru, otáčky motoru, výměnné pracovní adaptéry (start/stop, posuv apod.) |
| * Integrované nabíjení baterie ovládání pro napájení během provozu |
| ***Kapotáž stroje*** |
| * Snadný přístup k motorovému prostoru - jednodílná kapotáž |
| * Přední, boční a zadní ochrana proti průniku větví |
| * Spodní klouzací pancíř bez záchytných výčnělků |
| * Zadní robustní nárazník pro ochranu při couvání s drtícím adaptérem o síle min. 50 mm |
| ***Celkové rozměry a hmotnost*** |
| * Výška – max. 1200 mm |
| * Délka – max. 3100 mm |
| * Šířka (minimální - pásy neroztaženy) – max. 1350 mm |
| * Šířka (maximální) – min. 1700 mm |
| * Hmotnost s pracovním adaptérem – max. 1700 kg |
| **2. Hlavice na drcení silných náletových dřevin** | 1 ks | [VLOŽÍ ÚČASTNÍK] | [VLOŽÍ ÚČASTNÍK] | [VLOŽÍ ÚČASTNÍK] |
| -      Rotor s drtícími pevnými kladivy na dřevnatý materiál o průměru min. 120 mm |
| -      Zadní protiúletová ochrana řetězy |
| -      Pracovní záběr – min. 1250 mm |
| -      Celková šířka – max. 1550 mm |
| -      Vyměnitelná kladiva s wolframkarbidovými hroty min. 25 ks |
| -      Vnitřní protiostří |
| -      Otevíratelný přední kryt s výztuhou |
| -      Boční hydraulický posuv hlavice |
| -      Rychloupínací sdružená hydraulická spojka |
| **3. Nakládací lžíce** | 1 ks | [VLOŽÍ ÚČASTNÍK] | [VLOŽÍ ÚČASTNÍK] | [VLOŽÍ ÚČASTNÍK] |
| -      Šířka 1350 mm |
| -      Hydraulicky výklopná |
| **Cena celkem** |  | **[VLOŽÍ ÚČASTNÍK]** | **[VLOŽÍ ÚČASTNÍK]** | **[VLOŽÍ ÚČASTNÍK]** |