**Výměna oken a dveří – objekt VB Hřivice čp.101**

**Pozice č.1 – okno - 1 ks**

zasklení – čiré sklo connex 44.2; barva profilu – bílá/bílá,

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

parapet vnitřní – parapetní dřevotřísková deska bílá, hl.300 mm, délka 2,14m, 1ks

parapet vnější – hliníkový, lakovaný, bílý, r.š. 250mm, délka 2,14m, 1ks



**Pozice č.2 – okno - 2 ks**

zasklení – čiré sklo connex 44.2; barva profilu – bílá/bílá

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

parapet vnitřní – parapetní dřevotřísková deska bílá, hl.300 mm, délka 0,85m, 2ks

parapet vnější – hliníkový, lakovaný, bílý, r.š. 250mm, délka 0,85m, 2ks

**Pozice č.3 – okno - 15 ks**

zasklení – čiré sklo; barva profilu – bílá/bílá

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

parapet vnitřní – parapetní dřevotřísková deska bílá, hl.300mm, délka 1,26m, 21ks

parapet vnější – hliníkový, lakovaný, bílý, r.š. 250mm, délka 1,26m, 21ks

**Pozice č.4 – okno - 6 ks**

zasklení – čiré sklo connex 44.2; barva profilu – bílá/bílá

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

parapet vnitřní – parapetní dřevotřísková deska bílá, hl.300mm, délka 1,26m, 21ks

parapet vnější – hliníkový, lakovaný, bílý, r.š. 250mm, délka 1,26m, 21ks

**Pozice č.5 – okno - 10 ks**

zasklení – čiré sklo; barva profilu – bílá/bílá

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

parapet vnitřní – parapetní dřevotřísková deska bílá, hl.300mm, délka 0,66m, 10ks

parapet vnější – hliníkový, lakovaný, bílý, r.š. 250mm, délka 0,66m, 10ks

**Pozice č.6 – dveře - 1 ks**

zasklení – sklo kůra connex 44.2; barva profilu – hnědá/hnědá

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

jednokřídlové, otvíravé, 2/3 prosklené



**Pozice č.7 – dveře – 1 ks**

zasklení – sklo kůra connex 44.2; barva profilu – hnědá/hnědá

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

jednokřídlové, otvíravé s proskleným nadsvětlíkem, křídlo 2/3 prosklené

**Pozice č.8 – dveře – 1 ks**

zasklení – sklo kůra; barva profilu – hnědá/hnědá

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

jednokřídlové, otvíravé s proskleným nadsvětlíkem, křídlo prosklené viz nákres

**Technické požadavky na typ výrobku :**

Profil okna: minimálně 5-ti komorový; barva bílá/bílá; vyztužený ocelovými profily; min. dvojité těsnění

Profil okna: barva hnědá/hnědá, zasklení sklo kůra; vyztužený ocelovými profily

Zasklení okna: čiré; izolační dvojsklo 4/16/4, příp. Connex 44.2 dle pozice

Zasklení dveře : kůra; izolační dvojsklo 4/16/4, příp. Connex 44.2 dle pozice

Kování : celoobvodové seřiditelné s mikroventilací

Vnitřní parapet : parapetní dřevotřísková deska, bílá, dle jednotlivých pozic

Vnější parapet : hliníkový, lakovaný, bílý, dle jednotlivých pozic

**Popis požadovaných prací :**

Demontáž stávajících oken a parapetů, dodání a montáž nových plastových oken a parapetů, zednické začištění vnějšího a vnitřního ostění a oprava maleb po provedení výměny. Likvidace vybouraných hmot a sutí vzniklých při realizaci díla.

**Rozměry uvedené v tomto zadání jsou pouze orientační, před zahájením výroby si zhotovitel provede vlastní zaměření.**