**Výměna oken – objekt VB Lišany u Žatce čp.44**

**Pozice č.1 – okno - 16 ks**

zasklení – čiré sklo; barva profilu – bílá/bílá

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

parapet vnitřní – parapetní dřevotřísková deska bílá, hl.300 mm, délka 1,50m, 19ks

parapet vnější – hliníkový, lakovaný, bílý, r.š. 300mm, délka 1,50m, 19ks

**Pozice č.2 – okno - 3 ks**

zasklení – čiré sklo connex 44.2; barva profilu – bílá/bílá

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

parapet vnitřní – parapetní dřevotřísková deska bílá, hl.300 mm, délka 1,50m, 19ks

parapet vnější – hliníkový, lakovaný, bílý, r.š. 300mm, délka 1,50m, 19ks

**Pozice č.3 – okno - 5 ks**

zasklení – čiré sklo; barva profilu – bílá/bílá

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

parapet vnitřní – parapetní dřevotřísková deska bílá, hl.300 mm, délka 1,00m, 5ks

parapet vnější – hliníkový, lakovaný, bílý, r.š. 300 mm, délka 1,00m, 5ks

**Pozice č.4 – okno - 5 ks**

zasklení – čiré sklo; barva profilu – bílá/bílá

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

parapet vnitřní – parapetní dřevotřísková deska bílá, hl.300mm, délka 0,80m, 5ks

parapet vnější – hliníkový, lakovaný, bílý, r.š. 300mm, délka 0,60m, 5ks

****

**Pozice č.5 – dveře - 2 ks**

zasklení – sklo kůra; barva profilu – hnědá/hnědá

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

**Pozice č.6 – dveře - 3 ks**

zasklení – sklo kůra connex 44.2; barva profilu – hnědá/hnědá

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

**Technické požadavky na typ výrobku :**

Profil okna: minimálně 5-ti komorový; barva bílá/bílá; vyztužený ocelovými profily; min. dvojité těsnění

Profil okna: barva hnědá/hnědá; vyztužený ocelovými profily

Zasklení okna: čiré; izolační dvojsklo 4/16/4, příp. Connex 44.2 dle pozice

Zasklení dveře : kůra; izolační dvojsklo 4/16/4, příp. Connex 44.2 dle pozice

Kování : celoobvodové seřiditelné s mikroventilací

Vnitřní parapet : parapetní dřevotřísková deska, bílá, dle jednotlivých pozic

Vnější parapet : hliníkový, lakovaný, bílý, dle jednotlivých pozic

**Popis požadovaných prací :**

Demontáž stávajících oken a parapetů, dodání a montáž nových plastových oken a parapetů, zednické začištění vnějšího a vnitřního ostění a oprava maleb po provedení výměny. Likvidace vybouraných hmot a sutí vzniklých při realizaci díla.

**Rozměry uvedené v tomto zadání jsou pouze orientační, před zahájením výroby si zhotovitel provede vlastní zaměření.**