|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.  Správa železnic s. o. SSV  přes C. E. Sta |  |  |  |
| Ze dne |  |  |  |
| Naše zn. | 52339/2022-SŽ-GŘ-O23 |  |  |
| Listů/příloh | 1/1 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Lenka Žemličková Ph.D. |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| Mobil | +420 728 750 333 |  |  |
| E-mail | zemlickova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 29. července 2022 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Připomínky k dokumentaci DSP „Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště zastávky Pardubice - Pardubičky“

Sdělujeme, že k dokumentaci DSP „Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště zastávky Pardubice - Pardubičky“ má odbor pozemních staveb následující připomínky:

SO 01-79-01 ZAST Pardubičky, doplnění mobiliáře

• Koš na tříděný odpad B.3 žádáme nahradit košem B.2 na směsný odpad se stříškou dle katalogu prvků z rámcové dohody SŽ a umístit jej mimo přístřešek.

Orientační systém (zpracovala Ing. Heltová tel. 725 050 149):

SO 01-74-01 Orientační systém:

• Vypusťte tabulku č. 2 s piktogramem „OOSPO“ – přístup do podchodu je společný pro všechny. Piktogram „OOSPO“ se používá při vyznačení bezbariérové cesty, pokud je odlišná od bariérové cesty.

• Doplňte (postačí na výkresu) informaci zobrazovanou na hmatném štítku (lk2).

• Rozšířená fráze u OHM bude třeba trochu upravit – viz níže návrh úprav - a prověřte, zda jsou ve směru přístupu do ulice Kyjevská dvoje schody:

* „Trylek IÁ. V podchodu ~~ve směru chůze~~ vpravo přístup po schodech ke koleji číslo jedna, dále ve směru chůze vpravo výstup po schodech před ~~výpravní~~ budovu zastávky, dále ve směru chůze výstup do ulice Kyjevská“.

**Ing. Stanislav Bytnar**

Ředitel odboru pozemních staveb