Vypořádání doplňujících připomínek:

Ing. Arch. Neugebauer:

č. 20  - ve zprávě B a v TZ SO 01 stále termín „technologická místnost“, - **OPRAVENO**

č. 22 – v PBŘ 4.1. je konstrukce střechy ze sbíjených vazníků, jinak je od paní Rejmanové toto přepracované již bez připomínek. Prosím zvažte opravu textu náhradou sbíjených vazníků za vaznicovou krovovou soustavu,

**OPRAVENO**

č. 23 – v půdoryse 2.NP prosím dokreslit vnitřní nosnou zeď s komíny,

**OPRAVENO**

č. 24 – v pohledech východní a západní nový stav je komín stále zakreslen

**OPRAVENO**

č. 29 – koordinátor BOZP stále chybí.

**DOPLNĚNO**

V TZ k SO 01 již není nutno uvádět žlutě texty s barevností k odsouhlasení, již proběhlo – viz přiložený mail.

**SPLNĚNO**

David Munduch:

Dobrý den, posílám připomínky ke sdělovacímu zařízení on Třešť.

E2.12.2 Legenda - jednotný čas - k venkovním oboustranným hodinám bude doplněn i silový kabel - doplnit silový kabel pro všechny hodiny **DOPLNĚN.**

E2.12.3

- JČ. 02: průměr číselníku 400mm dle SŽ TS 2/2021-S a dále smazat autonomní provedení se strojkem Quartz (bude řízeno pomocí linky podružných hodin). **OPRAVENO**

- JČ. 01: průměr číselníku viz SŽ TS 2/2021-S 500, 600,...mm

**OPRAVENO**

Obrázky v E2.12.3 jsou předpokládám pouze ilustrační viz TZ-PS01.01.04-jednotný čas+rozhlas **ANO, POUZE ILISTRAČNÍ**

**ZAPSAL ŠUSTR, 6.4.2022**