# Technické požadavky

## 1. Požadavek

* Základním požadavkem akce: **NÁKUP Hydraulických zvedáků kolejnic** je nákup nářadí určeného pro potřebu správy tratí při údržbě železničního svršku drážního tělesa za účelem zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele.
* Nabízené (dodávané) nářadí požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité. Nepřipouští se nabídka použitého, případně „předváděcího“ nářadí“.

## 2. Specifikace

* 15x – Hydraulický zvedák kolejnic včetně rukojeti

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

* Dodací list a záruční list nářadí
* Návod k použití, údržbě a obsluze zařízení v českém jazyce
* Záruka na jakost po dobu minimálně 24 měsíců
* Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu výrobku u objednatele
* Dodavatel uvede v nabídce (v níže připojené tabulce této přílohy) adresu autorizovaného servisního střediska.

## 4. Technická specifikace

* Dodavatel doplní v úvodu model (typ) výrobku (viz. níže připojená tabulka)
* Dodavatel uvede u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů uchazeč uvede ANO/NE, zda splňuje / nesplňuje požadavek zadavatele, případně doplní požadovanou informaci
* Uvedené parametry a výbava jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nižší hodnota, nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.

**Účastní vyplní pouze buňky s tímto podbarvením!!!**

**\* K DOPLNĚNÍ MODEL (TYP) VÝROBKU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hydraulický zvedák kolejnic | POŽADOVANÉ PARAMETRY | PARAMETRY NABÍZENÉHO NÁŘADÍ (uveďte HODNOTY, případně ANO / NE) |
| NABÍZENÉ NÁŘADÍ: | **-** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** |
| NOSNOST min. | **9 tun** |  |
| HMOTNOST max. | **20,5 kg** |  |
| ŠÍŘKA ZÁKLADNY min. | **15 x 27 cm** |  |
| CELKOVÝ ZDVIH min. | **22,2 cm** |  |
| ZDVIH PŘI JEDNOM KMITU min. | **3,7 mm** |  |
| VÝŠKA CELKOVÁ v dolní poloze max. | **41,5 cm** |  |
| ŠÍŘKA A HLOUBKA ZVEDACÍ ŠPIČKY min. | **6 x 7,5 cm** |  |
| RUKOJEŤ | **ANO** |  |
| ZDVIHACÍ KAPALINA – HYDRAULICKÝ OLEJ | **ANO** |  |
| Záruka min. 24 měsíců | **ANO** |  |
| Autorizované servisní středisko | **ANO** | adresa autorizovaného servisního střediska: |