Úřad městyse Litultovice

Litultovice 1

747 55

**Vyřizuje:** Ing. Kristýna Pospíšilová

**Č.j.:** OTŽP – 173/21

**Telefon:** 513 034 173

**E-mail:** kristyna.pospisilova@ecological.cz

**Datum:**  17.5.2021

**Žádost o povolení kácení zeleně rostoucí mimo les**

**(dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky MŽP ČR 189/2013 Sb.)**

Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les (podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb. zaslanou dne 27.4.2021 na Úřad městyse Litultovice pod naším číslem jednacím OTŽP 151/21 bereme zpět z důvodu, že se jedná o projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby (DUSP) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS), kde se povolení ke kácení dřevin mimo les řídí § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky MŽP ČR 189/2013 Sb.) a tudíž se nevydává závazné stanovisko jako v případě dokumentace pro územní rozhodnutí.

Žadatel:

Správa železnic, státní organizace,

Stavební správa východ,

se sídlem Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Zastoupená společností:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Specifikace dřevin, které mají být káceny

(druh a počet stromů, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí nebo u keřů jejich plocha):

*Specifikace dřevin (2 ks stromů) jsou uvedeny v přiložené tabulce (Příloha 1).*

Katastrální území, parcelní číslo:

**k.ú. Litultovice, p.č. 1057** (strom č. 11) **a 1060** (strom č. 12)**.**

Vyznačení zájmových dřevin (2 ks stromů) na dotčených parcelám je uvedeno v Příloze 2 (list 2 (strom č. 11), list 5 (strom č. 12).

Důvod kácení:

Provádění stavebních prací v souvislosti se stavbou **„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7844 v km 17,407 trati odb. Moravice (mimo) – Svobodné Heřmanice (včetně)“** zpracovanou podle projektové dokumentace pro dokumentace pro stavební povolení (zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., 2021).

Cílem díla je rekonstrukce stávajícího žel. přejezdu, zvýšení bezpečnosti na přejezdu vybudováním nové technologie PZS se závorovými břevny se svítilnami LED a s postupným sklápěním. Dále bude osazen nový technologický domek, osazeny počítače náprav, provedeno zaizolování koleje č. 1 v dopravně Mladecko a bude zřízen kamerový systém na přejezdu. V rámci stavební části bude provedena rekonstrukce žel. svršku a spodku, vč. úpravy GPK a odvodnění, přejezdové konstrukce a živičného povrchu komunikace a propustku v km 17,422.

Přejezd se nachází na regionální dráze č.307 Opava východ – Svobodné Heřmanice, křížení s komunikací I/46.

Stavba bude realizována na pozemcích Správy železnic, s.o., pozemcích Ředitelství silnic a dálnic ČR a na pozemku soukromého vlastníka. Stavba je v souladu s územním plánem Městyse Litultovice. Jedná se o stavbu dráhy, která je na dotčených pozemcích přípustná.

Z důvodu předpokládané výstavby v letních měsících, žádáme o možnost kácet dřeviny mimo období vegetačního klidu (začátek dubna až konec října). Tento předpoklad je dán zejména výlukami na trati. Pro eliminaci ohrožení eventuálně hnízdícího ptactva bude kácení prováděno v součinnosti s ekodozorem stavby.

Dále žádáme neumísťovat náhradní výsadby na pozemky Správy železnic, s.o.

Mapové podklady byly vypracovány pro potřebu inventarizace dřevin v okolí stavby. Dřeviny, které nejsou uvedeny v příloze 1 nebudou káceny nebo nedosahují zákonných rozměrů na povolení ke kácení.

Za vyřízení žádosti děkujeme.



Ing. Kristýna Pospíšilová

**Přílohy:**

Příloha 1: Tabulka specifikace dřevin, včetně označení katastrálního území a čísla parcel pro jednotlivé dřeviny.

Příloha 2: Mapové podklady s vyznačením jednotlivých dřevin v katastrální mapě.

Příloha 3: Plná moc investora a hlavního projektanta stavby

V případě potřeby poskytneme další podklady.