Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zh**otov**ení stavby

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 26,979 (P4849) trati Teplice nad Metují – Trutnov střed

Datum vydání: 14. 03. 2023

1. Doklady předkládané Zhotovitelem

Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů:

O kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění:

• Z 06c – vedoucí prací pro montáž železničních zabezpečovacích zařízení;

• E–07 - vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních;

• TZE – osoba odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ.

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat.

1. Koordinace s jinými stavbami

Požadujeme koordinovat s investičními akcemi – **„Rekonstrukce dopravny Teplice nad Metují město“** a **„Rekonstrukce zastávky Teplice nad Metují skály“**.

Pro navazující akci **„Rekonstrukce zastávky Teplice nad Metují skály“** požadujeme na zas. Teplice nad Metují skály zřídit kabelové rezervy, a to z obou stran stávajícího nástupiště.

1. Organizace výstavby, výluky

Organizace výstavby viz přiložená dokumentace.

Pro tuto stavbu nejsou vyžadovány nepřetržité výluky.

Zhotovitel stavby je povinen před započetím prací provést **aktualizaci Vyjádření správních orgánů a Vyjádření správců sítí** k provedení stavby s propadlou dobou platnosti (viz projektová dokumentace *DUSP, H\_Doklady*).