|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.  Správa železnic, státní organizace  Oblastní ředitelství Brno  Ing. Jakub Bureš bures@spravazeleznic.cz  Elektronicky přes IS C.E.Sta | email |  |  |
| Ze dne | 7. 8. 2020 |  |  |
| Naše zn. | 57088/2020-SŽ-GŘ-O13 |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radek Bernatík |  |
| Telefon | +420 972 762 485 |  |
| Mobil | +420 725 050 148 |  |
| E-mail | bernatik@spravazeleznic.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 27. Srpna 2020 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Sanace skal v km 77,600 - 77,700 v úseku Rožná - Nedvědice

K zaslané projektové dokumentaci pro akci „Sanace skal v km 77,600 - 77,700 v úseku Rožná - Nedvědice“ ve stupni DUSP+PDPS, kterou vypracovala firma AMBERG Engineering Brno, a.s., přikládáme za Správu železnic GŘ O13 následující připomínky.

### Zásadní připomínky k projektu

1. Neobsazeno.

### Připomínky k jednotlivým částem

#### ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK (zpracoval Ing. Lelek Jiří, tel.: 972 322 583, Lelek@spravazeleznic.cz)

1. SO 04: V TZ je napsáno v bodě 8.1, že se vytrhne 14 m kolejového pole, a v bodě 8.3. se píše, že se nahradí 2x23 m kolejnic. Doporučujeme v bodě 8.1 upřesnit, že se vyřízne rovnou 23 m kolejnic a snesou pražce na 14 m (pro rekonstrukci propustku). Pro opětovnou montáž pražcových kotev požadujeme nové samojistné matice, ty staré jsou po odmontování znehodnocené. Text v kapitolách 8.1 a 8.3 bude upraven dle doporučení; pro upevnění pražcových kotev budou navrženy dle požadavku nové matice (Vachutka)

#### ŽELEZNIČNÍ SPODEK (zpracoval Ing. Bernatík Radek, tel.: 725 050 148, bernatik@spravazeleznic.cz)

1. Bez připomínek.

#### MOSTY A TUNELY (zpracoval Ing. Novák Miloš, tel.: 972 244 004, novakmilo@spravazeleznic.cz)

1. Bez připomínek.

### Závěr

Odbor traťového hospodářství souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za předpokladu řádného vypořádání připomínek.

**Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.**

ředitel odboru traťového hospodářství

*(podepsáno elektronicky)*