|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.  **Správa železnic, státní organizace**  **OŘ Brno**  **Ing. Jakub Bureš**  **Kounicova 688/26**  **611 43 Brno** |  |  |  |
| Ze dne |  |  |  |
| Naše zn. | 8055/2020-SŽ-CTD-ÚŽT |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Stanislav Cinádr |  |  |
| Telefon | +420 972 544 621 |  |  |
| Mobil |  |  |  |
| E-mail | stanislav.cinadr@tudc.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 12. října 2020 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Vyjádření k PD stavby: Sanace skal v km 77,600 – 77,700 v úseku Rožná - Nedvědice

Centrum telematiky a diagnostiky (jako správce železničního telekomunikačního majetku ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace – dále jen CTD) obdrželo Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DUSP/PDPS stavby: Sanace skal v km 77,600 – 77,700 v úseku Rožná – Nedvědice.

Ochrana a přeložka sdělovacích kabelů, které využívá CTD, je řešena v „PS 01 Ochrana drážních sdělovacích kabelů“.

K předložené projektové dokumentaci (PS 01) má CTD následující připomínku:

* Přerušení kabelů při jejich přepínání musí respektovat předpis SŽDC D7/2 – Organizování výlukových činností (čl. 205-208). Tento předpis požadujeme doplnit do přílohy TZ č.1: Seznam směrnic, norem a předpisů.

Bude zapracováno v čistopisu (Lacina)

S pozdravem

Mgr. Aleš Havlín

Náměstek ředitele

pro železniční telematiku