|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.  Správa železnic, státní organizace  Stavební správa východ  Nerudova 1  779 01 Olomouc |  |  |  |
| Ze dne | 07.08.2020 |  |  |
| Naše zn. | 55668/2020-SŽ-GŘ-O30 |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Jakub Vaněk |  |
| Telefon | +420 972 765 005 |  |
| Mobil | +420 727 950 463 |  |
| E-mail | VanekJak@spravazeleznic.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 21.08.2020 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Sanace skal v km 77,600 - 77,700 v úseku Rožná - Nedvědice

Po prostudování předložené dokumentace ve stupni Dokumentace pro stavební povolení   
na výše uvedenou stavbu odbor 30 nemá zásadních připomínek a sděluje:

**B. Souhrnná technická zpráva**

V části 3.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby znění odstavce „Vzhledem   
k charakteru stavby není řešeno.“ požadujeme nahradit ustanovením:

*„Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky   
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.*

*Zhotovitel musí zajistit, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a šíření požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení   
a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Především určí požadavky, které závisí   
na druhu, místě a způsobu provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím zejména při řezání a svařování.*

*Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování.*

*Technologický postup prací musí v případě použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně či využití technologického spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech souvisejících s realizací prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí zejména zajištěním vhodných hasebních prostředků, ohrazením ohniště, stanovením požární hlídky, řádným uhašením ohniště, dodržováním vzdálenosti 50 m od lesního porostu, apod.*

*Zahájení a ukončení prací je nutno ohlásit na místně příslušné operační středisko HZS SŽ   
JPO Brno, Kulkova 28, 614 00 Brno, nepoplachové č. tel. 972 624 065, email:* [*HZSBNOoper*](mailto:HZSBNOoper@szdc.cz)[*@spravazeleznic.cz*](mailto:HZSHBRoper@spravazeleznic.cz) *v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření   
k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné práce. Po dobu prací musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek IZS pro zásah v objektech drah a na dráze.“*

Bylo zapracováno (Lacina)

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA

ředitel

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

Ing. Vladimír Čech v.z.