**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup skladových kontejnerů pro OŘ Praha 2023“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zboží** | **Požadované technické parametry** | **Výrobce \*** | **Model**  **(typ, označení) \*** |
|
| **Skladový kontejner** | * Vnitřní délka 5800 - 6000 mm * Vnitřní šířka 2300 - 2500 mm * Vnitřní výška 2300 – 2500 mm * Hmotnost max. 2 300 kg * Zatížení podlahy min. 750 kg/m² * Celková nosnost min. 10 000 kg * Tloušťka plechových stěn min. 1,2 mm * Typ vrat dvoukřídlá * Zajištění kontejneru tyčové s možností použití visacích zámků * Podlahová krytina ocelová * Barva kontejneru šedá nebo stříbrná * Doplňkové vybavení:   Jednoduché svítidlo 36W ve středu - 1 kus |  |  |
| **Velkoobjemový kontejner AVIA 9m3** | * Vnitřní délka 3200 - 3400 mm * Vnitřní šířka 1800 - 1850 mm * Vnitřní výška 1450 – 1550 mm * Výška háku 1000 mm * Hmotnost max. 900 kg * Nosnost min. 5000 kg * Tloušťka materiálu stěn min. 2 mm * Tloušťka materiálu dna min. 3 mm * Provedení bočnic sklopné cca v polovině vnitřní výšky * Barva kontejneru šedá, nebo stříbrná * Ostatní vybavení: * držáky pro uchycení plachty nebo sítě * rolny a vybavení pro hákové natahování * dvoukřídlá vrata s dvojitým jištěním |  |  |
| **Velkoobjemový kontejner AVIA 12m3 se střechou** | * Vnitřní délka 3000 - 3400 mm * Vnitřní šířka 1800 - 1850 mm * Vnitřní výška 1900 - 2100 mm * Výška háku 1000 mm * Hmotnost max. 1200 kg * Nosnost min. 5000 kg * Tloušťka materiálu stěn min. 2 mm * Tloušťka materiálu dna min. 3 mm * Tvar střechy kontejneru sedlová * Provedení bočnic a střechy pevné * Barva kontejneru šedá, nebo stříbrná * Ostatní vybavení: * rolny a vybavení pro hákové natahování * dvoukřídlá vrata s dvojitým jištěním s možností použití visacího zámku |  |  |

\*doplní dodavatel

Součástí dodávky bude i usazení kontejnerů na místa plnění, specifikovaná v čl. 3, bodu 3.3 Dílu 2 zadávací dokumentace s názvem *Závazný vzor smlouvy včetně příloh*.