RE: Zajištění skalních masivů na trati Miroslav – Střelice

Dobrý den,

níže v textu posílám vyjádření z oddělení ŽMP (Ing. Adam Bednář, [BednarAd@spravazeleznic.cz](mailto:BednarAd@spravazeleznic.cz) ):

*Zaslaná dokumentace je opět ve stavu, který jsme poskytli, tj. bez doměření. Nelze tedy použít pro aktualizovaný původní stav.*

*Předpokládám, že okolí jednotlivých SO má být podrobněji zachyceno (kubatury). V případě SO 02-02-03 (v km 127,430 – 127,850) nebyly mapové podklady poskytnuty a situace tedy není podchycena vůbec.*

Jde o to, že sice byly dodány další výkresy (ve složce 09 Podklady GEODET+SŽG), ale tyto podklady neodpovídají předpisům SŽG – Směrnice GŘ č.11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních a Směrnice č.177 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

S pozdravem

**Ing. Jan Marek**

**Správa železnic, státní organizace**

**Správa železniční geodézie**

Vedoucí oddělení   
RP Brno, oddělení geodézie staveb

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

T 972 741 027

M 601 103 274

E Marekj@spravazeleznic.cz

[spravazeleznic.cz](http://www.spravazeleznic.cz/)

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese [spravazeleznic.cz/dolozka](http://www.spravazeleznic.cz/dolozka)

**From:** [hanus@tymdi.cz](mailto:hanus@tymdi.cz) <[hanus@tymdi.cz](mailto:hanus@tymdi.cz)>   
**Sent:** Thursday, May 27, 2021 3:25 PM  
**To:** Marek Jan, Ing. <[MarekJ@spravazeleznic.cz](mailto:MarekJ@spravazeleznic.cz)>  
**Subject:** Zajištění skalních masivů na trati Miroslav - Střelice

Dobrý den pane inženýre,

Přes úschovnu jsem Vám poslal geodetickou dokumentaci na Zajištění skalních masivů na trati Miroslav – Střelice.

Prosím o reakci.

S pozdravem

**Ing. Petr Hanuš**

*samostatný technický pracovník*

*tel.:+420602465758*

*email:hanus@tymdi.cz*