firma Geometra Kyjov si zažádala o geodetické podklady k akci Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7131 v km 2,570 trati Boří les (mimo) - Lednice (včetně).

TU 2083 (v požadavku je napsáno 2001, to bude asi chyba – viz text dole)

km 1,5 – 3,7

JŽM – výkres DGN ve 2D, plus mínus v zjednodušeném datovém modelu SŽ, bez bližších informací, z roku 2001. Textový seznam souřadnic není k dispozici (v archivu jsou nějaké soubory, ale nevypadá to, že by to bylo kompletní). Tehdy byla požadovaným výsledkem práce papírová mapa (plotrovací soubory), na dokladování výpočtů a archivaci počítačových dat se nekladl důraz.

Data neodpovídají v současnosti platným předpisům a neodpovídají ani TKP.

Hrabcová 16.10.2020