# Technická specifikace zakázky

## „Dodávka motorové brusky na kolejnice pro ST PCE“

Předmětem veřejné zakázky je Dodávka motorové brusky na kolejnice**,** která splňujeníže uvedené požadavky a zaškolení obsluhujících zaměstnanců kupujícího v areálu TO Ústí n. Orlicí (viz. místo plnění veřejné zakázky).

* Nový výrobek
* Motor 4-taktní, benzínový
* Jmenovitý výkon motoru minimálně 4.6 kW při 3 900 ot/min
* Objem motoru minimálně 200 cm3
* Maximální výkyv minimálně. 80° vně a 20° uvnitř
* Pro použití hrncových kotoučů
* Brusný kotouč o průměru min. 125mm
* Přestavitelná velikost rámu, rozchod v rozmezí min. 1000mm - 1670mm
* Nouzové zastavení na madle
* Návod v českém jazyce
* Hmotnost kompletního stroje max. 125 kg
* Uzavřená konstrukce rámu
* Čtyři izolovaná pojezdová kolečka