Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zh**otov**ení stavby

**Doplnění závor na přejezdech v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432) a v km 2,573 (P5433) trati Jaroměř - Trutnov**

Datum vydání: 31.5.2023

1. Doklady předkládané Zhotovitelem

Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů:

O kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění:

• Z 06c - vedoucí prací pro montáž železničních zabezpečovacích zařízení;

• E–07 - vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních;

• TZE - osoba odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ.

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat.

1. Koordinace s jinými stavbami

Pro dané období nejsou plánovány jiné akce v tomto úseku

1. Organizace výstavby, výluky

Organizace výstavby viz přiložená dokumentace.

**Pro tuto stavbu jsou vyžadovány nepřetržité výluky v rozsahu 4 dní v termínu 12.4.-15.4.2024.**