|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Prostřednictvím E-ZAK** |
| Naše zn. | 9796/2023-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 4/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 24. srpna 2023 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 5:**

V soupisu prací SO 01-23-01 jsme nenalezli položku na dodávku a montáž opěrného systému z betonových panelů jako je to v SO 01-23-02.

Žádáme zadavatele o vysvětlení a případné doplnění soupisu prací.

**Odpověď:**

V soupisu prací byly doplněny položky č.23 (348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM)

A pol.č. 24 (32822 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ 2M - 4M).

**Dotaz č. 6:**

Součástí opěrného systému je prefabrikovaná římsa, která nemá v soupisu prací SO 01-23-02 samostatnou položku, není ani v poznámce položky na dodávku a montáž opěrného systému. Bude doplněna položka na dodávku a montáž prefabrikovaných říms?

Žádáme zadavatele o vysvětlení a případné doplnění soupisu prací.

**Odpověď:**

V soupisu prací byla doplněna pol.č. 24 (317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37).

**Dotaz č. 7:**

Součástí dokumentace stavby je i pyrotechnický průzkum, který byl proveden pro účely projektu. Bohužel již není patrné, zda a případně v jakém rozsahu bude Investor požadovat pyrotechnický průzkum / dozor před či během výstavby. Pro tuto činnost neexistuje (např. ve Všeobecném objektu) vyhrazená položka a není známa bližší specifikace (např. uvažovaný objem prací v hod., m2, apod..) a jestli se jedná o geotechnický obecný průzkum či přímo průzkum výskytu munice.

Žádáme Zadavatele o vyjádření, zda bude pyroprůzkum součástí realizace a případné upřesnění rozsahu prací, tak, aby bylo možné tuto činnost zahrnout do ceny.

**Odpověď:**

Na základě kapitoly č. 4 Závěrů a doporučení pyrotechnického průzkumu se před zahájením vlastních prací s dalším průzkumem neuvažuje.

**Dotaz č. 8:**

V SO 98-98 Všeobecný objekt se vyskytuje položka č.10 Biologický dozor.

Žádáme Zadavatele o upřesnění rozsahu prací (např. četnost kontrol, uvažovaný objem prací v hod., apod…), které má uchazeč do této položky zahrnout a ocenit.

**Odpověď:**

Odborně způsobilá osoba bude provádět kontrolu stavby, a to především před zahajováním prací: kácení, zařízení stavenišť, mosty, propustky, práce v okolí vodních toků a rybníků apod. Četnost bude na začátku stavby a v jarním a letním období vyšší, cca 1x týdně, na podzim a v zimě nižší. V případě zjištění ohrožení zájmů přírody navrhne dozor opatření a dohlédne na jejich provedení.

**Dotaz č. 9:**

V SO 98-98 Všeobecný objekt se vyskytuje položka č.11 Nájmy hrazené zhotovitelem stavby.

Výstavba se v rámci realizace této veřejné zakázky dotkne desítek pozemků (viz. např. příloha č. 4.2.2), které budou v rámci záborů využívány i po několik měsíců. Vzhledem k množství vlastníků pozemků odlišných od Zadavatele, není, dle našeho názoru, v možnostech účastníků zadávacího řízení zafixovat si v souvislosti s přípravou nabídky se všemi vlastníky pozemků pevnou cenu a tuto pak zahrnout do nabídkové ceny.

Žádáme tedy Zadavatele, aby v zájmu transparentnosti zadávacího řízení, s ohledem na porovnatelnost jednotlivých nabídek, určil paušalizované ceny sazeb záborů, a to především u hlavních a nejdéle využívaných ploch, které jsou vytipovány v rámci POV. Případně zveřejnil ceny za zábory, které má jako investor a stavebník s majiteli dotčených pozemků předjednané. Nebo tyto náklady vyjmul, tak, aby nebyly součástí nabídkové ceny účastníků výběrového řízení.

V opačném případě se může vytvořit prostor pro netransparentní prostředí a spekulativní nacenění, které může ve svém důsledku znemožnit objektivní porovnání a posouzení nabídek.

Odpověď bude poskytnuta v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

**Dotaz č. 10:**

V objektu SO 01-50-01 (úprava komunikace OSOČKAN) prosíme o vysvětlení níže uvedených dotazů:

Vzhledem k tomu, že sanované podloží komunikace má dle VPŘ mocnost celkem 1370 mm (750 mm lomový kámen, 50 mm štěrkopísek, ŠDa 250 mm, MZK 170mm, ACP 50mm , ACL 60 mm, ACO 40 mm), prosíme o objasnění položky č.4 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I (12373). V podvýpočtu položky č.4 se nachází poznámka „Odkopávky + výměna podloží tl. 0,8 m pro lomový kámen (10\*54=540m3)“.

Se stejným výpočtem souvisí i další dotaz, v položce č.17 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC . V podvýpočtu položky se nachází téměř identická poznámka jako u položky č.4, tzn. „(10\*54), lomový kámen, tloušťky 0,75, zlepšení podloží. Podobně nesrozumitelný výpočet se dále nachází ještě v položce č.21 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DI 50MM, podvýpočet „8x55“).

Dále se uchazeč domnívá, že v položce č.28 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S je ve VV zaměněna měrná jednotka, a totiž místo M2 jsou uvedeny M3.

Prosíme o vysvětlení uvedeného výpočtu, zveřejnění výpočtového listu zemních prací pro objekt SO 01-50-01, popřípadě revizi zadávacího výkazu výměr.

**Odpověď:**

Ve výkazu výměr byly provedeny tyto změny:

Pol.č. 4 (12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I) – změna množství

Pol.č. 44 (R015111.901 NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY )– změna množství

Pol.č. 17 (465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC) zrušena

Pol.č. 48 (21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE“) – nová položka

Pol.č. 21 (56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM)– změna množství

Pol.č. 28 (574F06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S) – zrušena

Pol.č. 49 (574F46 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE) – nová položka

Změna množství u položky č. 44 vyvolává změnu i v SO 90-90 odpady u pol.č. 1 (R015111.901 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY)

**Dotaz č. 11:**

V objektu SO 01-50-02 v rámci položky č.5 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC dochází k odkopávkám 0,5m pod úroveň pláně v celé ploše nově navržených komunikací, viz. výpočet (263+990)\*0,5 = 626,5 m3 . Veškerý odkopaný materiál se odveze a uloží na skládku viz. evidenční položka č.33. Citace z technické zprávy: „Nevhodná podložní zemina bude vyměněna za vhodný nenamrzavý materiál min. 0,4m pod úroveň zemní pláně. Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláne je Edef2 = 30 Mpa.“

Uchazeč nicméně ve výkazu výměr nedohledal položku pro výměnu materiálu pod úrovní zemní pláně. Reviduje zadavatel výkaz výměr objektu SO 01-50-02, nebo má náklady na sanaci zemní pláně rozpustit do stávajících položek objektu?

**Odpověď:**

Bylo upraveno množství pol.č.5 (12373A Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř.I-bez dopravy)) nová výměra 652.500 m3

Bylo upraveno množství pol.č.9 (18110 Úprava pláně se zhutněním v hornině tř.I) nová výměra 1515.00 m2

Bylo upraveno množství pol.č.17 (56333 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl.do 150mm) nová výměra 630.000 m2

Bylo upraveno množství pol.č.19 (56335 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl.do 250mm) nová výměra 990.000 m2

Bylo upraveno množství pol.č.20 (56361 Vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu tl do 50mm) nová výměra 990.000m2

Bylo upraveno množství pol.č.23 (574A45 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 16 tl.50mm) nová výměra 990.000m2

Bylo upraveno množství pol.č.33 (R015111.901 Neoceňovat – Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných -170504) nová výměra 1905.48 t

Byla doplněna položka č.36 – 17180 Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů o výměře 522.000 m3, která se použije pro zřízení výměny materiálu zemní pláně v tloušťce 0,4m. Vzhledem k proměnné výšce nové plochy vzhledem k původnímu terénu se uvažuje pro potřeby výkazu výměr plošně se snížením o 0,1m, proto je odkop uvažován 0,5m a nový materiál 0,4m.

Úprava pol.č. 33 vyvolá změnu u SO 90-90 , pol.č.1 (R015111.901).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **8. 9. 2023** na den **11. 9. 2023**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [<https://vvz.nipez.cz>](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční č. VZ Z2023-035560). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 8. 9. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **11. 9. 2023 v 10:00 hod.**,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 8. 9. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **11. 9. 2023 v 10:00 hod.**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

XLS\_ZST\_Vlkov\_zm02\_20230824.xlsx

XDC\_ZST\_Vlkov\_zm02\_20230824.xml

**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Správa železnic, státní organizace