|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Prostřednictvím E-ZAK** |
| Naše zn. | 10328/2023-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 1/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 6. září 2023 |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 142:**

**PS 01-01-11 (Žst. Vlkov u Tišnova, definitivní SZZ):**

Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 39 provedl opravu množství u pol. č. 130 a 131 (kabel 10XN0,8) na 0,250 KMČTYŘKA a 250M. Dle tabulky kabelů je délka uvedeného kabelu 25m. Žádáme zadavatele o prověření a opravu množství u pol. č. 131.

**Odpověď:**

Pol. č. 131 (75I22X) opraven překlep.

**Dotaz č. 143:**

**PS 01-01-11 (Žst. Vlkov u Tišnova, definitivní SZZ):**

Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 48 uvedl, že pol. č. 2 je zrušena. Zadavatel nicméně přidal položku (pol. č. 73), která se liší pouze třídou zeminy. Opětovně žádáme zadavatele o prověření účelu využití pol. č. 73 v aktuálním znění: „HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM“ s množstvím 16m3.

**Odpověď:**

Účel položky č. 73 je zřízení startovací a cílové jámy pro protlak pod kolejemi.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

XDC\_ZST\_Vlkov\_zm09\_20230905.xml

XLS\_ZST\_Vlkov\_zm09\_20230905.xlsx

V Olomouci dne 6. 9. 2023

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace