|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 11160/2023-SŽ-SSV-Ú3 |  |
| Listů/příloh | 3/2 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |
|  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |
| E-mail | Reckova@spravazeleznic.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 22. září 2023 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Senice na Hané**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

**Dotaz č. 2:**

Ve výkazu výměr u oddílu:“ SO 86-71-86.01 - D.2.2.1 Architektonicko-stavební řešení“ je níže uvedená položka. V popisu se nachází D-2 a v poznámce D-12.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *264* | *M* | *611R.D-12* | *D-2 jednokřídlé dveře otočné, levé, otevírání : ven, ocelový rám bezp.(rc3)* | *kus* | *1,000* |
|  | PP |  | D-12 jednokřídlé dveře otočné, levé, otevírání : ven, ocelový rám bezp.(rc3), barva ořech, stavební hloubka : 70 mm, zasklení : tvarová imitace, dřevěný povrch, křídlo : ocelové hladké z vnitřní strany, ext. dřevěný povrch, kování :k+p, celoobvod. bezpečnostní, třída bezpeč.: rc3 (čsn en 1627), tb3 (čsn en 1906:2012) zárubeň : typová |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |

Prosíme o informaci, co je správně a případnou opravu ve výkazu výměr.

**Odpověď:**

V položce č. 264 opraven popis na D-12.

**Dotaz č. 3:**

Ve výkazu výměr u oddílu:“ SO 86-71-86.01 - D.2.2.1 Architektonicko-stavební řešení“ jsou níže uvedené položky. U pol. 255 jsou v poznámce napsané dveře D-4, které se ale nachází také v pol. 263. Prosíme o vysvětlení.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *255* | *M* | *61162039* | *dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plné 900x1970-2100mm* | *kus* | *2,000* |
|  | PP |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plné 900x1970-2100mm |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce: Poznámka k položce: D-4 A D-10* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *263* | *M* | *611R.D-4* | *D-4 jednokřídlé dveře otočné, pravé, otevírání : ven, ocelový rám bezp.(rc3), barva ořech, stavební hloubka : 70 mm, zasklení : tvarová imitace, dřevěný povrch, křídlo : ocelové hladké z vnitřní strany, ext. dřevěný povrch, kování :k+p, celoobvod. bezpečn* | *kus* | *1,000* |
|  | PP |  | D-4 jednokřídlé dveře otočné, pravé, otevírání : ven, ocelový rám bezp.(rc3), barva ořech, stavební hloubka : 70 mm, zasklení : tvarová imitace, dřevěný povrch, křídlo : ocelové hladké z vnitřní strany, ext. dřevěný povrch, kování :k+p, celoobvod. bezpečnostní, třída bezpeč.: rc3 (čsn en 1627), tb3 (čsn en 1906:2012) zárubeň : typová |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce: Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně* |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |

**Odpověď:**

V položce č 255 opraven popis z D-4 na D-5.

**Dotaz č. 4:**

Ve výpisu dveří je požadován pro D1, D2, D4, D12 dřevěný rám. Ve výkazu výměr je ale uveden ocelový rám. Prosíme o sdělení, co je správně a případné zaslání opraveného výkazu výměr, nebo opraveného výpisu dveří.

**Odpověď:**

Rám vnějších dveří je ocelový s dřevěným profilovaným krytím. Opraven popis v příloze 2\_118\_SO86\_71\_86\_DVEŘE\_VÝPIS\_ZM2.pdf.

**Dotaz č. 5:**

Prosíme o informaci, kde se v předloženém výkazu výměr nachází položky pro dodávku a montáž dveří D5, D6, D7, D8a, D8b, D14, D15, D19, D20?

**Odpověď:**

D5- Opraven popis v položce č 255.

D6, D8a, D8b, D14, D15 – v položkách č 248 a 249 upraven výkaz výměr.

D19 – Opraven popis položky č 310 .

D20 – Přidána položka č 369“ dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 700x1970-2100mm“. Tato položka (č. 369) se nachází u ostatních dveří za položkou č. 249. Opraven výkaz výměr v položce č. 248.

**Dotaz č. 6:**

Prosíme zadavatele o uvedení referenčního výrobku pro dveře D3. Jedná se o velmi ojedinělý výrobek, kdy je požadováno křídlo ocelové z vnitřní strany a z vnější strany s dřevěným povrchem  
**Odpověď:**

Tyto dveře jsou zakázkový výrobek. Na vnitřní straně bude místo dřevěné desky (HPL či jiného materiálu) ocelový hladký plech.

**Dotaz č. 7:**

Zadavatel požaduje dodávku mobilní buňky pokladny ČD + zázemí zaměstnanců ČD po dobu výstavby, vybavení dle TZ ZOV. Bohužel jsme tuto zprávu v předložených podkladech nenašli. Prosíme o její dodatečné zaslání.

**Odpověď:**

Podmínky vybavení mobilní buňky pokladny ČD + zázemí zaměstnanců ČD je uvedeno v částí B projektové dokumentace Souhrnná technická zpráva Senice na Hané, kap. B.1.6 Příprava pro výstavbu, odst. C.

**Dotaz č. 8:**

Zadavatel požaduje dodávku mobilní buňky pro zázemí zaměstnanců SŽ. Pro správné nacenění žádáme zadavatele o přesnou specifikaci vybavení buňky (velikost a vybavení šatny, velikost hygienického zázemí),

**Odpověď:**

Pro potřeby zázemí zaměstnanců je dostačující standardní mobilní buňka s osvětlením   
a přímotopem. Součástí bude sociální zařízení s toaletou a umyvadlem.

**Dotaz č. 9:**

V přiloženém zipu kde se nachází ZD jsem našel ve složce 2\_ZÁVAZNÝ VZOR ZMLUVY složku ZTP - kde je přiložen rozpočet a podklady k mobiliáři. Chci se proto zeptat jestli má být mobiliář součástí cenové nabídky nebo ne. Pokud ano proč není rozpočet na něj vložen v celkovém rozpočtu kde jsou všechny rozpočty v jednom souboru?

**Odpověď:**

Mobiliář není předmětem zadávacího řízení, bude dodáván z centrálního nákupu Správy železnic, státní organizace. U jednotlivých položek je v popisu položky uvedeno (NEOCEŇOVAT !!!).

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

2\_118\_SO86\_71\_86\_DVEŘE\_VÝPIS\_ZM2.pdf

Soupis prací - Rekonstrukce VB ŽST Senice na Hané [zadání]

V Olomouci dne 25. 9. 2023

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace