|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 11454/2023-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/1 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | Reckova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 2. října 2023 |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Senice na Hané**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4

**Dotaz č. 19:**

Žádáme zadavatele o určení, zda se dveře D5, D7, D9, D10, D11, D13, D16, D17, D18 otevírají do chráněného prostoru, nebo se otevírají ven z chráněného prostoru. Tato informace je důležitá pro správné nacenění, aby výrobky splnily požadavek RC3 (ČSN EN 1627).

**Odpověď:**

Vše je patrné z půdorysů.

D5 – z chráněného prostoru

D7 – do chráněného prostoru

D9 – do chráněného prostoru

D10 – z chráněného prostoru

D11 – z chráněného prostoru

D13 – do chráněného prostoru

D16 – do chráněného prostoru

D17 – do chráněného prostoru

D18 – do chráněného prostoru

**Dotaz č. 20:**

Prosíme zadavatele o doplnění typu kování (klika-klika, klika koule) k jednotlivým pozicím   
ve výpisu dveří.

**Odpověď:**

Před objednáním finálního výrobku dojde ještě k vyvzorkování a odsouhlasení typu kování s investorem. Pozn. klika+P = klika + paniková klika

Doplněno do 2\_118\_SO86\_71\_86\_DVEŘE\_VÝPIS\_ZM4.pdf

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

2\_118\_SO86\_71\_86\_DVEŘE\_VÝPIS\_ZM4.pdf

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace