|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 11795/2023-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | Reckova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 6. října 2023 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Senice na Hané**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6

**Dotaz č. 31:**

Ve výkazu výměr je níže uvedená položka, která odpovídá prvkům K/01 a K/02.

Ve výpisu klempířských prvků je ale uvedena RŠ 305mm. Předpokládáme, že se jedná o oplechování parapetů pro okna O1 (6x1,2m), O1a (1x1,2m), O3 (3x0,6m), O4 (3x0,6m), O5 (3x0,6m). Celková délka parapetů, dle výpisu oken, by měla být 13,8m.

Prosíme o informaci, co je správně a o případnou opravu výkazu výměr.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | K | 764217604 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené rš 330 mm | m | 11,700 |
|  | VV |  | 7\*1,2+6\*0,55 |  | 11,700 |
|  | VV |  | Součet |  | 11,700 |

**Odpověď:**

V položce č. 216 byl upraven výkaz výměr a upraven počet K02 v 2\_119\_SO86\_71\_86\_VÝPIS\_KLEMPÍŘSKÝCH\_PRVKŮ\_ZM6.pdf.

**Dotaz č. 32:**

Ve výpisu dveří je uveden požadavek na zárubně protipožární a zárubně do SDK stěn. Ve výkazu výměr jsou ale pouze položky pro obyčejné ocelové zárubně bez protipožární úpravy, určené pro zdění. Prosíme o opravu ve výkazu výměr.

**Odpověď:**

U položek č. 94 a 95 změněn výkaz výměr.

Položka č. 96 změněna na „zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mmů.

Položky č. 97, 98 a 99 byly odstraněny.

Byly přidány položky č. 381-383 (vložené za položkou č. 198 v oddíle 763 Konstrukce suché výstavby) a č. 384-389 (vložené za položkou č. 96).

**Dotaz č. 33:**

Ve výpisu dveří je u stavebního pouzdra požadováno osazení do SDK stěny. Ve výkazu výměr je ale uvedeno osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky. Prosíme o opravu ve výkazu výměr.

**Odpověď:**

Položka č. 100 byla změněna na „Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky“. Položky č. 100 a 101 byly přesunuty do dílu 763 Konstrukce suché výstavby za položku č. 205.

**Dotaz č. 34:**

Ve výkazu výměr jsou níže uvedené položky. Položka č. 86 by měla mít, dle našeho názoru, MJ v m. Prosíme o opravu výkazu výměr.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | K | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm | m | 56,690 |
|  | PP |  | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm |  |  |
| *86* | *M* | *28374119* | *dekorační prvek fasádní šambrána š do 200mm* | *m2* | *62,359* |
|  | PP |  | dekorační prvek fasádní šambrána š do 200mm |  |  |
|  | VV |  | 56,69\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" |  | 62,359 |

**Odpověď:**

Položka byla opravena na MJ m.

**Dotaz č. 35:**

V rámci dodatečných informací č. 5 (v odpovědi na dotaz č.28) zadavatel specifikoval požadavky na okna. Od renomovaných výrobců oken máme informaci, že požadavek na třídu RC3 splní jen velmi málo firem. Prosíme tedy o zaslání referenčního výrobku.

**Odpověď:**

Třída RC3 je požadavkem SŽ na zabezpečení. Uvádět referenční výrobky je ve veřejné zakázce zakázáno.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne   
11. 10. 2023, 10:00 hod. na den **12. 10. 2023, 10:00 hod**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

2\_119\_SO86\_71\_86\_VÝPIS\_KLEMPÍŘSKÝCH\_PRVKŮ\_ZM6.pdf

Soupis prací - Rekonstrukce VB ŽST Senice na Hané [zadání] ZM6

V Olomouci dne 6. 10. 2023

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace