**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Dodávka osobních pracovních prostředků pro OŘ Praha 2024-2025; Část I. Ochrana rukou“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré požadované parametry uvedené v Dílu 2 přílohy 3 Jednotkový ceník Výzvy k podání nabídky na specifikaci oděvních a ochranných pomůcek (materiál, velikosti, provedení   
a jiné.)

|  |  |
| --- | --- |
| P.Č. | Popis |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Rukavice pracovní pětiprsté bez vložky (materiál dlaň z hovězí štípenky, hřbet a manžeta polyesterový úplet) letní vel. 8,9,10,11 |
| **2.** | Rukavice pracovní pětiprsté bez vložky (materiál štípenka na hřbetu, vepřová lícovka  ve dlani, pruženka v zápěstí) letní vel. 9,10,11,12 |
| **3.** | Rukavice kožené pětiprsté zimní se zateplením, materiálové složení - kozinka, nylon  vel. ,8,9,10,11, |
| **4.** | Rukavice pětiprsté bez vložky, bezešvé nylonové rukavice s vrstvou nitrilu v dlani a na prstech a pružným nápletem na zápěstí vel. 7,8,9,10,11,12 |
| **5.** | Dielektrické izolační rukavice pro ochranu před dotykovým napětím vel. 8,9,10,11,12 |
| **6.** | Protiprořezové rukavice, protiřezný úplet celomáčený v nitrilu, nitrilová pěna na dlani a gumové výztuhy na zadní části prstů a hřbetu ruky. vel. 7,8,9,10, odolnost proti prořezu 5 |
| **7.** | Rukavice pětiprsté svářečské s krátkou manžetou, bez vložky - letní (materiál hovězí štípaná kůže) vel. 11 |
| **8.** | Rukavice pětiprsté svářečské s dlouhou a tuhou manžetou, (materiál kvalitní hovězí useň)  vel. 10 |
| **9.** | Rukavice ohnivzdorné – tepelně odolné, pětiprsté, hřbet a manžeta pokryty hliníkovou fólií, vel. 10 |
| **10.** | Rukavice antivibrační (z pružného úpletu, v oblasti dlaně a prstů vyztužené, vysoká antivibrační ochrana, vysoká pružnost) vel. 10 |
| **11.** | Rukavice pracovní pětiprsté s vložkou zimní (materiál vepřová štípenka, podšívka) vel. 9,11,12 |
| **12.** | Rukavice pětiprsté svářečské s dlouhou manžetou, (materiál hovězí štípaná useň ), délka 35 cm, vel. 11 |
| **13.** | Rukavice ochranné pro práci s chemickými látkami č.8,9,10,11 |

\*doplní dodavatel