**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Dodávka osobních pracovních prostředků pro OŘ Praha 2024-2025; Část IV. Ochrana celého těla“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré požadované parametry uvedené v Dílu 2 přílohy 3 Jednotkový ceník Výzvy k podání nabídky na specifikaci oděvních a ochranných pomůcek (materiál, velikosti, provedení   
a jiné.)

|  |  |
| --- | --- |
| P.Č. | Popis |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Oblek svářečský MOFOS ( určený pro svářeče) – pánská blůza pro svářeče, nehořlavá úprava, 100 % bavlna , kalhoty pro svářeče, nehořlavá úprava,100% bavlna, vel. 44-66 ve výšce 170,182,194 cm |
| **2.** | Souprava lesník – protipořezová, pánská proti prořezu, blůza s protipotní mřížkou v zádech, kalhoty s náprsenkou, vel. 44-66 ve výšce 170,182,194 cm |
| **3.** | Kalhoty protipořezové do pasu letní EN 13688 vel. 44-66 ve výšce 170,182,194 cm |
| **4.** | Návleky protipořezové, vel. universální |
| **5.** | Zástěra dlouhá kožená 100 x 80 cm, hovězinová štípenka, délka pod kolena |
| **6.** | Zástěra z PVC nebo pogumovaného textilu |
| **7.** | Vesta fleecová pracovní dámská 100% polyester 280 g/m2 vel. L |
| **8.** | Kamaše svářečské kožené hovězí štípenka |
| **9.** | Jednorázový ochranný oblek z netkaného polyetylenu, elastický pas, manžety a kotníky, zip krytý légou, antistatický, velikost S-XXXL |

\*doplní dodavatel