Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zh**otov**ení stavby

**„Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice“ – 2. etapa**

Datum vydání: 26. 2. 2024

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
   1. Účel a rozsah předmětu Díla
      1. Předmětem díla je vestavba hygienického zázemí pro cestující do objektů výpravních budov v žst. Jilemnice, Dolní Lipka a Častolovice. V žst. Jilemnice navíc dojde k demolici stávajícího nefunkčního hygienického zázemí. Tímto dojde ke zvýšení komfortu cestující veřejnosti s ohledem na současný i budoucí stav počtu cestujících využívajících veřejná WC.
      2. Rozsah Díla je stanoven projektovou dokumentací „Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice“.
   2. Umístění stavby
      1. Stavba bude probíhat ve výpravních budovách osobních nádraží Jilemnice, Dolní Lipka a Častolovice.
2. Doklady předkládané Zhotovitelem
   1. Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění:

* B-02 – minimální 2 vedoucí prací / pracovníci na budovách
  1. Další zhotovitelem předkládané doklady před zahájením prací na železniční dopravní cestě jsou uvedeny v dalších částech zadávací dokumentace.
  2. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

1. Vykazování odpadů
   1. Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby.
   2. Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.
   3. SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy
   4. součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO,
   5. zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného objektu,
   6. pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím v jednotlivých SO. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby oceňovány.
2. Organizace výstavby, výluky

Stavební práce na WC budou dokončeny, od zahájení stavby, do těchto termínů:

* Jilemnice do 6 týdnů,
* Častolovice a Dolní Lipka 5 měsíců.
* **Nejzazší termín dokončení stavebních prací do 12/2024**