|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 2543/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 |  |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 8. března 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

**„Doplnění závor na přejezdu P7806 v km 1,349 trati Opava východ – Hradec nad Moravicí“**

**Dotaz č. 51:**

**PS 13-01 – „P7806, výstavba PZS“:** V aktualizovaném soupisu prací, který byl zadavatelem poskytnut v rámci dodatku č. 1 bylo nalezeno následující:

* u pol. č. 68 chybí vzorec pro výpočet celkové ceny (buňka L282)
* vzorec pro výpočet celkové ceny (buňka L314) neobsahuje cenu za pol. č. 73, 74 a 75

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

**Odpověď:**

Vzorce opraveny, viz příloha.

**Dotaz č. 52:**

**PS 15-01 – „P7806 Úprava DOK, TK“:** V aktualizovaném soupisu prací, který byl zadavatelem poskytnut v rámci dodatku č. 1 bylo nalezeno následující:

* vzorec pro výpočet celkové ceny za oddíl „DODÁVKY, MONTÁŽE A NOSNÝ MATERIÁL“ (buňka L340) neobsahuje cenu za pol. č. 81

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

**Odpověď:**

Vzorce opraveny, viz příloha.

**Dotaz č. 53:**

**PS 13-01 – „P7806, výstavba PZS“:** V rámci dodatku č. 1 zadavatele doplnil položky pro kabelové spojky (pol. č. 69 a 70). V soupisu prací nadále postrádáme také položky pro ocenění kabelových forem kabelů 7P a XN. Žádáme zadavatele o doplnění.

**Odpověď:**

Položky jsou definovány jako kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu.

**Dotaz č. 54:**

**PS 13-01 – „P7806, výstavba PZS“:** Dle zadávací dokumentace se předpokládá do RD umístit také sdělovací zařízení. Předpokládá zadavatel pro zab. zař. a pro sděl. zař. společné nebo oddělené napájení?

**Odpověď:**


V rámci jednotlivých přejezdových staveb se uvažuje společné napájení s výstupním jističem pro sdělovací zařízení.

**Dotaz č. 55:**

**PS 13-01 – „P7806, výstavba PZS“:** V TZ, kapitole 9 se uvádí:

„Baterie budou takového typu, aby nevyžadovaly umístění nástěnné klimatizace na RD, ale postačilo nucené větrání.“

Dále je uvedena v tabulce spotřeby PZS také klimatizace.



Předpokládáme správně, že zadavatel nepožaduje vybudování klimatizace, ale pouze řízené/nucené větrání?

**Odpověď:**

Ano, požadavkem je neosazování klimatizačních jednotek. Nucená ventilace je přípustné řešení a v tabulce je nucená ventilace zavádějícím způsobem označena jako klimatizace.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

Příloha 1 – PS 1301\_VV\_P7806\_opr\_2

Příloha 2 – PS 1501\_VV\_P7806\_opr\_2

V Olomouci dne 8. 3. 2024

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace