1. Zařízení EPS (Elektronická požární signalizace), Výrobce ESSER

Ústředna – IQ8control-M 5x

Automatické hlásiče multisenzorové 689x

Automatické hlásiče opticko-kouřové O 289x

Automatické hlásiče opticko-tepelné OT 12x

Automatické hlásiče termodifferenciální TDIFF 21ks

Automatické hlásiče termomaximální TMAX 1 ks

Automatické hlásiče multisenzorové se sirénou O2T/So 10 ks

Automatické hlásiče lineární optické 7 ks

Manuální hlásiče tlačítkové 48 ks

Koppler 12 relé 29 ks

Koppler 4in/2out 23 ks

Siréna IQ8/So 37 ks

Optická signalizace - maják 4 ks

Přídavný zálohovaný napájecí zdroj 230Vstř/24Vss 5 ks

Přídavný zálohovaný napájecí zdroj 230Vstř/12Vss 13 ks

Akumulátor 12V/26Ah 5 ks

Akumulátor 12V/18Ah 18 ks

Návazná zařízení:

Ovládaná zařízení 338 ks

Monitorovaná zařízení 71 ks

1. Zařízení EVAC/PA (Evakuační rozhlas), Výrobce Bosch

PRAESIDEO 1 ks

PRS-NCO-B síťová řídicí jednotka 1 ks

PRS-16MCI multikanálový interface 4 ks

LBB 4421-10 výkonný zesilovač 1x500W 10 ks

LBB 4422-10 výkonný zesilovač 1x250W 5 ks

LBB 4424-10 výkonný zesilovač 1x250W 6 ks

LBB 4430-00 stanice hlasatele 2 ks

LBB 4432-00 klávesnice stanice hlasatele 2 ks

LBB 4443-00 deska dohledu nad linkami 41 ks

Reproduktor nástěnný 467 ks

Reproduktor stropní 442 ks

Reproduktorový projektor 8 ks

Ruchový mikrofon 2 ks

Reproduktor sloupový 1 ks

Reproduktor tlakový 8 ks

Reproduktor aktivní Line Array16x40W 4 ks

1. Zařízení CCTV (Kamerový systém AXEMAX), Výrobce ABBAS, a.s.

DVR Axemax 2400 4 ks

LCD monitor 8 ks

LCD kontrolní monitor 3 ks

Klientské PC 5 ks

Kamera Bosch 100 ks

Kamera PTZ 4 ks

Zdroj 24 V st. 4 ks

Optický převodník 4 ks

1. Zařízení PZTS (Elektrická zabezpečovací signalizace) Výrobce Microtech

Ústředna Galaxy G3-520 1 ks

Klávesnice MK7 2 ks

Dvoutónová siréna 1 ks

Zálohovaný napájecí zdroj 1 ks

PC pro nadstavbu Avis 1 ks

Optický detektor 3 ks

Magnetický detektor 15 ks

Tísňové tlačítko 37 ks

Expander 11 ks

Deska výstupů 2 ks

Infrazávora 4 ks

1. Zařízení ACS (Access control systém „el. kontrola přístupu“ – APS400) Výrobce TECHFASS

Řídicí jednotka MCA167 1 ks

PC s instalovaným SW pro správu systému 2 ks

Systémová čtečka karet typ HID iClass R10 34 ks

Zálohovaný napáječ AXSP K40/10A 3 ks

Lineární napájecí zdroj ELMDENE 1383N 3 ks

Inteligentní modul dobíječe a omezovače UZM2 3 ks

Elektrický otvírač Standard Abloy 142 9 ks

Elektrický otvírač reverzní 2 ks

Elektromechanický zámek Abloy EL560 18 ks

1. Zařízení DT (Domovní telefon) Výrobce BPT, 2N

tablo s modulem bpt HAV200 3 ks

videotelefon řady bpt200 2 ks

ústředna bpt VA200 2 ks

vstupní selektor bpt VSI200 1 ks

IP telefon 2N 1 ks

tablo IP 2N 5 ks

1. Zařízení JČ (Jednotný čas) Výrobce MOBATIME

Hlavní hodiny CTC 1 ks

Dvojstranné hodiny 8 ks

Jednostranné hodiny 20 ks

1. Zařízení ZPP (Nouzová signalizace z invalidních WC) Výrobce ENSTO

tahové tlačítko FAP 3002 8 ks

transformátor 15V FLM 1000 2 ks

kontrolní modul s alarmem FEH 2001 8 ks

resetovací tlačítko 8 ks

informační panel s 20ti LED 1 ks