**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   06. 09. 2023    10:47:29    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 1/6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **D1** | žst. Skrochovice | |
| *Číslo bodu:* | **671** | km: **99,817**  Katastrální území: Skrochovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 504997,429 |
| *X =* | 1078009,945 |
| *Nadm. výška* | 285,704 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | šroub v ploše nástupiště | | |
| *Vyhotovil:* | GPK s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 2. 6. 2017 - **V REKONSTRUKCI** | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2252KM086-116\_EX | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **D1** | žst. Skrochovice | |
| *Číslo bodu:* | **672** | km: **99,980**  Katastrální území: Skrochovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 504933,940 |
| *X =* | 1078149,663 |
| *Nadm. výška* | 285,730 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | šroub v ploše nástupiště | | |
| *Vyhotovil:* | GPK s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 2. 6. 2017 - **V REKONSTRUKCI** | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2252KM086-116\_EX | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   06. 09. 2023    10:47:29    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 2/6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **D1** | žst. Skrochovice | |
| *Číslo bodu:* | **673** | km: **100,222**  Katastrální území: Skrochovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 504838,134 |
| *X =* | 1078370,788 |
| *Nadm. výška* | 285,321 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | šroub v římse propustku | | |
| *Vyhotovil:* | GPK s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 2. 6. 2017 - **V REKONSTRUKCI** | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2252KM086-116\_EX | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **08** | Skrochovice - Opava západ | |
| *Číslo bodu:* | **554** | km: **100,402**  Katastrální území: Skrochovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 504725,194 |
| *X =* | 1078508,909 |
| *Nadm. výška* | 292,042 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* | N 50°0'53.16563" |
| *Longitude* | E 17°46'50.80833" |
| *El. High* | 334.997 |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse silničního nadjezdu | | |
| *Vyhotovil:* | GPK s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 2. 6. 2017 - **V REKONSTRUKCI** | | |
| *Transformační klíč:* | GTK2018 | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2252KM086-116\_EX | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   06. 09. 2023    10:47:29    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 3/6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **08** | Skrochovice - Opava západ | |
| *Číslo bodu:* | **555** | km: **100,604**  Katastrální území: Skrochovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 504586,260 |
| *X =* | 1078660,945 |
| *Nadm. výška* | 286,637 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse propustku | | |
| *Vyhotovil:* | GPK s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 2. 6. 2017 - **V REKONSTRUKCI** | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2252KM086-116\_EX | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **08** | Skrochovice - Opava západ | |
| *Číslo bodu:* | **556** | km: **100,765**  Katastrální území: Skrochovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 504486,927 |
| *X =* | 1078787,668 |
| *Nadm. výška* | 288,130 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse propustku | | |
| *Vyhotovil:* | GPK s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 2. 6. 2017 - **V REKONSTRUKCI** | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2252KM086-116\_EX | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   06. 09. 2023    10:47:29    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 4/6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **08** | Skrochovice - Opava západ | |
| *Číslo bodu:* | **557** | km: **101,098**  Katastrální území: Holasovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 504267,963 |
| *X =* | 1079039,845 |
| *Nadm. výška* | 289,194 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M2 |
| *Poznámka:* | křížek - kámen M2 OTZ, využita stabilizace OB 224.2 (TL 2603) | | |
| *Vyhotovil:* | GPK s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 2. 6. 2017 - **V REKONSTRUKCI** | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2252KM086-116\_EX | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **08** | Skrochovice - Opava západ | |
| *Číslo bodu:* | **674** | km: **101,262**  Katastrální území: Holasovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 504170,600 |
| *X =* | 1079171,986 |
| *Nadm. výška* | 288,695 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | šroub v betonovém základu starý základ, nestabilní (nekvalitní stabilizace - Ing. Rőschl 2/2018) | | |
| *Vyhotovil:* | GPK s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 2. 6. 2017 - **V REKONSTRUKCI** | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2252KM086-116\_EX | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   06. 09. 2023    10:47:29    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 5/6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **08** | Skrochovice - Opava západ | |
| *Číslo bodu:* | **677** | km: **101,409**  Katastrální území: Holasovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 504071,475 |
| *X =* | 1079280,210 |
| *Nadm. výška* | 289,584 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | zajišťovací značka |
| *Poznámka:* | šroub v zajišťovací značce stará ZZ, nestabilní (nekvalitní stabilizace - Ing. Rőschl 2/2018) | | |
| *Vyhotovil:* | GPK s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 2. 6. 2017 - **V REKONSTRUKCI** | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2252KM086-116\_EX | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **08** | Skrochovice - Opava západ | |
| *Číslo bodu:* | **559** | km: **101,569**  Katastrální území: Holasovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 503956,948 |
| *X =* | 1079400,715 |
| *Nadm. výška* | 289,396 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* | N 50°0'26.71226" |
| *Longitude* | E 17°47'33.34693" |
| *El. High* | 332.389 |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | hřebová značka v betonovém základu starý základ | | |
| *Vyhotovil:* | GPK s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 2. 6. 2017 - **V REKONSTRUKCI** | | |
| *Transformační klíč:* | GTK2018 | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2252KM086-116\_EX | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   06. 09. 2023    10:47:29    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 6/6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **08** | Skrochovice - Opava západ | |
| *Číslo bodu:* | **560** | km: **101,804**  Katastrální území: Holasovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 503780,097 |
| *X =* | 1079545,021 |
| *Nadm. výška* | 289,392 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v základu návěstidla | | |
| *Vyhotovil:* | GPK s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 2. 6. 2017 - **V REKONSTRUKCI** | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2252KM086-116\_EX | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **08** | Skrochovice - Opava západ | |
| *Číslo bodu:* | **561** | km: **102,068**  Katastrální území: Holasovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 503574,110 |
| *X =* | 1079711,236 |
| *Nadm. výška* | 289,607 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | zajišťovací značka |
| *Poznámka:* | ryska - stará zajišťovací značka | | |
| *Vyhotovil:* | GPK s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 2. 6. 2017 - **V REKONSTRUKCI** | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2252KM086-116\_EX | | |