|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Prostřednictvím E-ZAK** |
| Naše zn. | 3103/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 25. března 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

**Zhotovení souboru staveb:**

1. **„Úprava neutrálních úseků u Sps Rohatec“**
2. **„Rekonstrukce DOÚO a DŘT u Sps Rohatec“**

**Dotaz č. 2:**

**PS 20-14-01** (SpS Rohatec, výpich ze stávajícího DOK)

Ve výkazu výměr se nachází položka č. 4 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III, č. 5 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ III a položka č. 42 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ III – OPATRNÝ VÝKOP. U těchto položek zadavatel uvádí zeminu TŘ III. Chápeme správně, že se jedná o třídu těžitelnosti 3 dle starší ČSN 73 3050 podle tabulky níže?



**Odpověď:**

Zadavatel upřesňuje dotaz na třídu těžitelnosti zeminy TŘ III., takto:

Třída zeminy je u všech tří položek č. 4, č. 5 a č. 42 uváděna dle starší normy ČSN 73 3050 (třída těžitelnosti 3).

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo zadavatelem provedeno **vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 9. 4. 2024 na den 11. 4. 2024.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 25. 3. 2024

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace