|  |  |
| --- | --- |
| *Název 1:*  **Opravy BJ OŘ Brno - Bílovice** | |
| *Číslo jednací:* | *Termín:* 08.06.2023 |
| *Stavebník:*    **Pospíšilová Vendula**  *Žadatel:*   ENEX GROUP s.r.o. | |
| *Traťový / definiční úsek:*   200206 - Brno-Maloměřice (stav. Hády) - Adamov, 161.685 - 170.869 | |
| *Lokalizace:*   KÚ 604551 Bílovice nad Svitavou  Parc. číslo ( ) | |
| *Poznámky:*   *02.06.2023 Krátký Luboš Ing.*  Prosím o vyjádření k existenci sítí.Stavební práce (vyjma staveniště) nebudou zasahovat mimo budovu.Žádost je podána na základě požadavku stavebního úřadu.Luboš Krátký | |
| *Informovaní:* | |

*Vyjádření odborných správ*

|  |  |
| --- | --- |
| **ČD - Telematika, Brno**  **Souhlasím**  V blízkosti stavby se nachází kabelová trasa TK15XN.Pokud opravy nezasáhnou do území mezi budovu a cestu (viz situace příloha) souhlasíme se stavbou. *+ 1x příloha*  *Podepsal Poláchová Alena dne 20.07.2023* | |
| **SEE**  **Souhlasím**  Souhlasím - práce mimo kabelové trasy ve správě SEE. *+ 2x příloha*  *Podepsal Kosík Petr dne 19.07.2023* | |
| **Správa pozemních staveb Brno**  **Souhlasím**  V zájmové lokalitě se nachází sítě ve správě SPS Brno související s objektem výpravní budovy v rozsahu kanalizační a vodovodní přípojky.Plyn do objektu zastávky zaveden není. Koukal Aleš dne 19.07.2023 *+ 1x příloha*  *Podepsal Koukal Aleš dne 19.07.2023* | |
| **SSZT Brno**  **Souhlasím**  Nutno splnit podmínky  V prostoru okolo výpravní budovy Bílovice n/S zastávka jsou technologie, kabelovod a kabelové trasy ve správě SSZT Brno OŘ Brno..V současné době máme k dispozici pouze geodetické zaměření kabelovodu z investicní stavby Brno Maloměřice-Adamov, BCVe výpravní budově jsou technologie a vnitřní kabelové rozvody v prostorách dopravní kanceláře a v technologických místnostech.- dodáme na vyžádání Souhlasíme se stavebními úpravami za splnění těchto podmínek:1. Požadujeme zajištění neomezeného přístupu k objektům, venkovním technologickým prvkům a inženýrským sítím ve správě SSZT Brno z důvodu nutné údržby a oprav.2. Pokud záměr stavby bude vyžadovat dopravu mechanizace a speciálních strojů nad 6 tun, požadujeme v projektové dokumentaci stavby doložit zákres příjezdových cest na staveniště a umístění skládek materiálu, případně odpadu.V prostoru okolo výpravní budovy - 1. Nad zemní kabelovou trasou včetně ochranného pásma kabelu požadujeme splnění těchto podmínek:- zákaz pojezdu těžkých mechanismů- zákaz umístění stavebního materiálu - zákaz snížení nebo zvýšení terénu oproti původnímu stavuIng. Lenka Mollinová, systémový specialista SSZT Brno OŘ Brno SŽ, 20.7.2023 *+ 1x příloha*  *Podepsal Jambor Petr, Bc. dne 20.07.2023* | |