**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno**

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup zahradní techniky pro údržbu zeleně pro OŘ PHA 2024“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce \* | Model  (typ, označení) \* |
|
| Svahová sekačka | * Pohon benzín * Výkon motoru min. 8,5 HP * Pojezd hydrostatický se dvěma nezávislými   motory   * Regulace pojezdu vpřed v rozsahu min. 0-4 km/hod * Pojezd vzad ano * Startér mechanický * Spojka kola pro každé kolo zvlášť * Rozchod kol měnitelný v rozsahu min.750 – 900 mm * Materiál kol kovová s hrubým vzorem (spirálová) * Velikost kol min. 16 palců * Počet pojezdových kol   2   * Velikost palivové nádrže min. 10 litrů * Šířka sečení min. 800 mm * Výška sečení min. 20 – 80 mm * Regulace výšky řídítek   ano   * Náklon motoru (řídítek) pro jízdu ve svahu min. 0° - 45° na obě strany * Celková hmotnost zařízení   max. 190 kg |  |  |
| Mulčovač | * Pohon benzín * Výkon motoru min. 25 HP * Typ ovládání dálkové * Typ podvozku pásový * Řízení motoru elektronické * Maximální průměr sečených náletů min. 6 cm * Sečení ve svahu do min. 55° * Rychlost jízdy min. 0-7 km/h * Šířka sečení min. 100 cm * Výška sečení min. 20 – 120 mm * Nastavení výšky sečení elektronické * Ochrana před odletujícími kameny ano * Celková šířka stroje max. 1450 mm * Celková hmotnost zařízení   max. 680 kg |  |  |

\*doplní dodavatel

Součástí dodávky bude i doprava do místa plnění uvedená v kupní smlouvě a proškolení obsluhy v místě plnění.