**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno**

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup sloupového zvedáku pro OŘ PHA 2024“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Specifikace předmětu koupě Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce \* | Model  (typ, označení) \* |
|
| Sloupový zvedák | * sada 4 ks patkových sloupových zvedáků pro kolejová vozidla * nosnost jednoho sloupu min. 13 t * pohon elektromechanický, zvedací mechanizmus plně zakrytý ochranným měchem v plné dráze zdvihu * možnost přemístění zvedáků v celé délce montážní jámy * napájení každého sloupu bude z energokanálu v podlaze * integrovaná zátěžová bezpečnostní čidla pod každou zvedací patkou, snímač zatížení patky * vyložení patky zvedáku od osy sloupu až 400 mm * synchronizace sloupů **nesmí** být řešena pomocí indukčních čidel * synchronizace řešena pomocí spojitého měření * konstrukce zvedáků odpovídá všem aktuálním bezpečnostním požadavkům, je vydáno **prohlášení o shodě „CE“** * sloupový zvedák musí mít vydán **průkaz způsobilosti UTZ** vystavený Drážním úřadem * PLC (programmable logic controller) provedení: řídící pult + 4 x zvedák * možnost nastavení na řídícím pultu zvedání/spouštění celé sady z libovolného sloupu dle potřeby obsluhy * ovládací panel je osazen dotykovým panelem * propojení zvedáku musí být řešeno podél kolejového kanálu, to je: ovládací pult - levá strana zvedáku 1 - zvedák 2 * **propojení kabelů křížem mezi sloupy není dovoleno** * vzdálenost mezi stojany max. 15 m * ovládání sloupů 1-2, 2-3, 1-4 * ovládání každého stojanu v ručním režimu * světelná signalizace chodu na každém zvedáku * asistence montáže zařízení včetně propojovacích kabelů vrchem * elektronické snímání opotřebení matice |  |  |

\*doplní dodavatel

Součástí dodávky bude i doprava do místa plnění uvedená v kupní smlouvě a odborné proškolení obsluhy objednatele.