GEODÉZIE KRKONOŠE s.r.o.

**Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín – Slaný**

**TÚ 0693 Podlešín (včetně) – Obrnice (mimo)**

**TÚ 0693A1 Podlešín**

**N.1.5.5.1 – OBVOD STAVBY – PÍSEMNÁ ČÁST**

**Tato dokumentace je vyhotovena pro stupeň DUSP+PDPS**

**Obvod stavby**

Obvod stavby je dán rozsahem rekonstrukce železničního mostu, železničního svršku a spodku.

V rámci stavby budou zajištěny dočasné zábory pro zařízení staveniště a přístupové cesty. Zařízení staveniště je možné zřídit na drážních pozemcích u mostu a v prostoru ŽST Podlešín.

Prostor pod mostem je přímo přístupný ze silnice a z okolního terénu. K pilířům na začátku mostu se lze dostat po zpevněné cestě procházející 2. polem mostu, která je využívána jako cyklotrasa. Přístup na horní partie mostu a do prostoru koleje je možný ze ŽST Podlešín, v jejímž prostoru budou rovněž probíhat stavební práce na železničním svršku. Z druhé strany lze využít přístup z boční ulice, která stoupá od hlavní silnice a ústí v blízkosti žel. náspu cca 100 m za mostem.



Ve Vrchlabí 13.9.2022 Ing. Vladimír Hlavsa

**Seznam souřadnic bodů hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, s.o. a pozemků ve vlastnictví Českých drah, a.s. podle stavu v KN**

**Souřadnicový systém: S-JTSK**

**Výškový systém: -**

**číslo bodu y x**

700 759610.64 1025964.61

701 759626.79 1025998.16

702 759661.37 1025983.03

703 759689.29 1025963.52

704 759714.80 1025940.15

705 759721.15 1025933.24

706 759740.52 1025908.93

707 759757.24 1025883.05

708 759772.75 1025884.05

709 759775.46 1025874.31

710 759811.52 1025779.64

711 759786.16 1025774.84

712 759780.24 1025772.57

713 759781.37 1025764.97

714 759782.55 1025756.87

715 759784.06 1025748.02

716 759785.74 1025737.47

717 759786.28 1025734.04

718 759787.22 1025728.64

719 759789.74 1025723.82

720 759798.60 1025709.27

721 759805.35 1025697.93

722 759810.58 1025689.15

723 759820.93 1025649.22

724 759826.43 1025632.77

725 759829.12 1025625.82

726 759838.26 1025605.63

727 759826.91 1025596.91

728 759821.12 1025606.32

729 759816.08 1025619.00

730 759814.23 1025623.67

731 759811.94 1025626.66

732 759793.03 1025651.40

733 759770.69 1025690.76

734 759767.17 1025699.55

735 759762.80 1025713.96

736 759767.36 1025714.06

737 759765.74 1025722.77

738 759764.95 1025727.22

739 759762.73 1025739.23

740 759762.30 1025741.58

741 759762.10 1025742.65

742 759761.47 1025746.03

743 759758.06 1025764.47

744 759756.70 1025768.34

745 759746.66 1025796.94

746 759735.51 1025822.66

747 759725.37 1025843.21

748 759714.24 1025864.14

749 759704.11 1025882.65

750 759692.03 1025899.96

751 759674.72 1025919.61

752 759655.18 1025937.12

753 759633.64 1025952.23

**Seznam souřadnic bodů obvodu staveniště - hranice dočasných záborů nemovitostí (přístupové cesty, zařízení staveniště, manipulační prostor, atp.)**

**Souřadnicový systém: S-JTSK**

**Výškový systém: -**

**číslo bodu y x**

800 759813.71 1025753.28

801 759842.94 1025752.86

802 759865.23 1025754.73

803 759865.73 1025745.77

804 759865.61 1025737.98

805 759862.73 1025730.64

806 759862.88 1025710.93

807 759863.24 1025705.89

808 759868.49 1025702.44

809 759847.63 1025697.83

810 759858.85 1025705.89

811 759858.75 1025711.03

812 759856.42 1025744.82

813 759846.98 1025745.08

814 759815.43 1025744.92

815 759806.55 1025618.33

816 759796.24 1025624.57

817 759793.56 1025634.29

818 759795.86 1025630.40

819 759801.61 1025627.38

820 759805.42 1025624.23