**P\_1801km62-71.dgn P\_1801km70-79.dgn**

TÚ 1801; v rozsahu km 62,850 – 78,310 trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava

ML 102-115; 116-128.

Do původních mapových podkladů z roku 2013 zpracovaných pro projekt revitalizace bylo zapracováno DSPS stavby „Rekonstrukce přejezdů v km 68,677 „A“ (P6210),

km 70,393 „D“ (P6213), km 70,735 „E“ (P6214) a km 78,486 (P6225) na trati Veselí n. L. - Jihlava“ z roku 2017.

Třídy přesnosti podrobných bodů – 2. a 3. tř.př., technické zprávy byly ověřeny kulatým razítkem.

Výkresy byly převedeny do programu MGEO verze projektu 200128.0.

Nutno ověřit soulad se současným stavem v terénu, případně doměřit změny.

Předaný stav: výkresy DGN zpracované v MGEO verze projektu 200128.0, textové seznamy souřadnic a protokoly kontrolního programu SŽ.

Formální správnost dat je v pořádku

Bednář, 21. 12. 2020