**P\_2031km094-103.dgn**

Lokalita: TÚ 2031; km 094,800-102,700

Měřeno ve zvýšené, 2. a 3. třídě přesnosti v roce 2023.

Předaný stav: výkres DGN zpracovaný v MGEO verze projektu 231023.0, textový seznam.

Stav výkresu odpovídá předpisům k datu vzniku. Před použitím nutno zkontrolovat aktuálnost dat.

**KM 093,800-094,800** nemáme zatím žádné použitelné podklady. Probíhá zde zaměření v rámci DTMŽ. Mapové podklady budou k dispozici cca do půl roku.

**V případě, že výkresy a seznamy souřadnic obsahují železniční bodové pole, nesmí se použít pro nové měření.**

**V případě použití mapových podkladů je nutné otestovat přesnost dle předpisu SŽ M20/MP010.**

Navrátilíková 31.05.2024