Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice – Oslavany

TU 1281 – Moravské Bránice – Oslavany

km 2,780 – 4,780. Na každou stranu od přejezdu 1 km.

Stav mapových podkladů je k roku 2018. Výkres je formálně převeden do datového modelu 2020, ale způsob měření a zákresu odpovídá době svého vzniku.

Nutno ověřit soulad se současným stavem v terénu.

Předán: výkres DGN upravený do MGEO verze projektu 200910.0, textový seznam souřadnic a protokol kontroly SŽ. Formální správnost dat je v pořádku, kontrolní program hlásí překročení délky segmentu osy koleje (více než 25 m, méně než 50 m), což ve skutečnosti v tomto případě není chyba – v roce 2018, kdy se zakázka měřila, bylo v tehdy platném předpise SŽDC M20/MP006 povoleno 50 m v ose koleje.

Hrabcová, 26.3.2021